{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":60,"n_cols":8,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAHG-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAHG100FVEB","FCAHG125FVEB","FCAHG140FVEB","FCAHG71FVEB"]
["Ниво на звуково налягане","Отопление","Висок","dBA","44","45","45"]
["","","Среден","dBA","39","40","41"]
["","","Ниско","dBA","33","35","37"]
["","Охлаждане","Среден","dBA","39","40","41"]
["","","Ниско","dBA","33","35","37"]
["","","Висок","dBA","44","45","45"]
["Стандартни аксесоари","Ръководство за монтаж и работа","","","Ръководство за монтаж и работа","Ръководство за монтаж и работа","Ръководство за монтаж и работа","Ръководство за монтаж и работа"]
["","Ръководство за монтаж","","","Ръководство за монтаж","Ръководство за монтаж","Ръководство за монтаж","Ръководство за монтаж"]
["Хладилен агент","Потенциал на глобално затопляне","","","675","675","675","675"]
["Тръбни съединения","Tечност","Вън. д.","мм","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Газ","Вън. д.","мм","15.9","15.9","15.9"]
["","Дренаж","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Декоративен панел 4","Размери","Дълбочина","мм","950","950","950","950"]
["","","Широчина","мм","950","950","950","950"]
["","","Височина","мм","50","50","50","50"]
["","Модел","","","BYCQ140D7W1 - бял със сиви жалузи","BYCQ140D7W1 - бял със сиви жалузи","BYCQ140D7W1 - бял със сиви жалузи","BYCQ140D7W1 - бял със сиви жалузи"]
["","Цвят","","","Чисто бяло (RAL 9010)","Чисто бяло (RAL 9010)","Чисто бяло (RAL 9010)","Чисто бяло (RAL 9010)"]
["","Тегло","","кг","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["Sound power level","Охлаждане","","dBA","61","61","61"]
["","Отопление","","dBA","61","61","61"]
["Размери","Тяло","Широчина","мм","840","840","840","840"]
["","","Дълбочина","мм","840","840","840","840"]
["","","Височина","мм","288","288","288","288"]
["Корпус","Материал","","","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина"]
["Тегло","Тяло","","кг","26.0","26.0","26.0","25.0"]
["Декоративен панел","Тегло","","кг","10","10","10"]
["","Модел","","","BYCQ140D7GFW1 - самопочистващ се панел с фин мрежест филтър","BYCQ140D7GFW1 - самопочистващ се панел с фин мрежест филтър","BYCQ140D7GFW1 - самопочистващ се панел с фин мрежест филтър"]
["","Размери","Височина","мм","130","130","130"]
["","","Дълбочина","мм","950","950","950"]
["","","Широчина","мм","950","950","950"]
["","Цвят","","","Чисто бяло (RAL 9010)","Чисто бяло (RAL 9010)","Чисто бяло (RAL 9010)"]
["Power supply","Фаза","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Честота","","Хц","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Име","","","VE","VE","VE","VE"]
["","Напрежение","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Забележки","","","","(1) - BYCQ140D7W1W има бели изолации. Имайте предвид, че натрупването на прах по белите изолации се вижда по-добре и затова не е препоръчително да монтирате декоративния панел на BYCQ140D7W1W в среда, изложена на концентрация на прах.","(1) - BYCQ140D7W1W има бели изолации. Имайте предвид, че натрупването на прах по белите изолации се вижда по-добре и затова не е препоръчително да монтирате декоративния панел на BYCQ140D7W1W в среда, изложена на концентрация на прах.","(1) - BYCQ140D7W1W има бели изолации. Имайте предвид, че натрупването на прах по белите изолации се вижда по-добре и затова не е препоръчително да монтирате декоративния панел на BYCQ140D7W1W в среда, изложена на концентрация на прах.","(1) - BYCQ140D7W1W има бели изолации. Имайте предвид, че натрупването на прах по белите изолации се вижда по-добре и затова не е препоръчително да монтирате декоративния панел на BYCQ140D7W1W в среда, изложена на концентрация на прах."]
["","","","","(2) - Съдържа флуорирани парникови газове","(2) - Съдържа флуорирани парникови газове","(2) - Съдържа флуорирани парникови газове","(2) - Съдържа флуорирани парникови газове"]
["","","","","(3) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира.","(3) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира.","(3) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира.","(3) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира."]
["Ниво на звуково налягане","Отопление","Висок","dBA","","","","36"]
["","","Среден","dBA","","","","33"]
["","","Ниско","dBA","","","","29"]
["","Охлаждане","Среден","dBA","","","","33"]
["","","Ниско","dBA","","","","29"]
["","","Висок","dBA","","","","36"]
["Тръбни съединения","Газ","Вън. д.","мм","","","","15.9"]
["","Дренаж","","","","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Sound power level","Охлаждане","","dBA","","","","53"]
["","Отопление","","dBA","","","","53"]
["Декоративен панел","Тегло","","кг","","","","10"]
["","Модел","","","","","","BYCQ140D7GFW1 - самопочистващ се панел с фин мрежест филтър"]
["","Размери","Височина","мм","","","","130"]
["","","Дълбочина","мм","","","","950"]
["","","Широчина","мм","","","","950"]
["","Цвят","","","","","","Чисто бяло (RAL 9010)"]