{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":56,"n_cols":8,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAHG-G"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAHG71GVEB (Archived)","FCAHG100GVEB (Archived)","FCAHG125GVEB (Archived)","FCAHG140GVEB (Archived)"]
["Ниво на звуково налягане","Отопление","Висок","dBA","36","44","45","45"]
["","","Среден","dBA","33","39","40","41"]
["","","Ниско","dBA","29","33","35","37"]
["","Охлаждане","Среден","dBA","33","39","40","41"]
["","","Ниско","dBA","29","33","35","37"]
["","","Висок","dBA","36","44","45","45"]
["Стандартни аксесоари","Ръководство за работа","","","1","1","1","1"]
["","Ръководство за монтаж","","","1","1","1","1"]
["","Маркуч за източване","","","1","1","1","1"]
["","Скоба за източващия маркуч","","","1","1","1","1"]
["","Шайба за скоба за окачване","","","8","8","8","8"]
["","Винтове","","","4","4","4","4"]
["","Инструкции за монтаж","","","1","1","1","1"]
["","Изолация за фитинг","","","2","2","2","2"]
["","Уплътняващи тампони","","","4","4","4","4"]
["","Подложка запечатваща дренажа","","","1","1","1","1"]
["","Скоби","","","1","1","1","1"]
["Системи за управление","Wired remote control","","","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7"]
["","Infrared remote control","","","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F"]
["Капацитет на охлаждане","Общ капацитет","Ном.","кВт","","","12.10","13.40"]
["Тръбни съединения","Tечност","Вън. д.","мм","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Газ","Вън. д.","мм","15.90","15.90","15.90","15.90"]
["","Дренаж","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Декоративен панел 4","Размери","Дълбочина","мм","50","50","50","50"]
["","","Широчина","мм","950","950","950","950"]
["","","Височина","мм","950","950","950","950"]
["","Модел","","","BYCQ140D7GFW1","BYCQ140D7GFW1","BYCQ140D7GFW1","BYCQ140D7GFW1"]
["","Цвят","","","СВЕЖО БЯЛ","СВЕЖО БЯЛ","СВЕЖО БЯЛ","СВЕЖО БЯЛ"]
["","Тегло","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["Ниво на звукова мощност","Охлаждане","","dBA","53","61","61","61"]
["","Отопление","","dBA","53","61","61","61"]
["Размери","Тяло","Широчина","мм","840","840","840","840"]
["","","Дълбочина","мм","840","840","840","840"]
["","","Височина","мм","288","288","288","288"]
["Корпус","Материал","","","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина"]
["Тегло","Тяло","","kg","25","25","25","25"]
["Декоративен панел","Тегло","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["","Модел","","","BYCQ140D7W1 - бял със сиви жалузи","BYCQ140D7W1 - бял със сиви жалузи","BYCQ140D7W1 - бял със сиви жалузи","BYCQ140D7W1 - бял със сиви жалузи"]
["","Размери","Височина","мм","50","50","50","50"]
["","","Дълбочина","мм","950","950","950","950"]
["","","Широчина","мм","950","950","950","950"]
["","Цвят","","","СВЕЖО БЯЛ","СВЕЖО БЯЛ","СВЕЖО БЯЛ","СВЕЖО БЯЛ"]
["Топлинен капацитет","Общ капацитет","Ном.","кВт","","","13.5","15.5"]
["Power supply","Фаза","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Честота","","Хц","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Напрежение","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Забележки","","","","(1) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира.","(1) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира.","(1) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира.","(1) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира."]
["","","","","(2) - BYCQ140D7W1W има бели изолации. Имайте предвид, че натрупването на прах по белите изолации се вижда по-добре и затова не е препоръчително да монтирате декоративния панел на BYCQ140D7W1W в среда, изложена на концентрация на прах.","(2) - BYCQ140D7W1W има бели изолации. Имайте предвид, че натрупването на прах по белите изолации се вижда по-добре и затова не е препоръчително да монтирате декоративния панел на BYCQ140D7W1W в среда, изложена на концентрация на прах.","(2) - BYCQ140D7W1W има бели изолации. Имайте предвид, че натрупването на прах по белите изолации се вижда по-добре и затова не е препоръчително да монтирате декоративния панел на BYCQ140D7W1W в среда, изложена на концентрация на прах.","(2) - BYCQ140D7W1W има бели изолации. Имайте предвид, че натрупването на прах по белите изолации се вижда по-добре и затова не е препоръчително да монтирате декоративния панел на BYCQ140D7W1W в среда, изложена на концентрация на прах."]
["","","","","(3) - BYCQ140D7W1: чисто бял стандартен панел със сиви жалузи; BYCQ140D7W1W: чисто бял стандартен панел с бели жалузи; BYCQ140D7GW1: чисто бял самопочистващ се панел.","(3) - BYCQ140D7W1: чисто бял стандартен панел със сиви жалузи; BYCQ140D7W1W: чисто бял стандартен панел с бели жалузи; BYCQ140D7GW1: чисто бял самопочистващ се панел.","(3) - BYCQ140D7W1: чисто бял стандартен панел със сиви жалузи; BYCQ140D7W1W: чисто бял стандартен панел с бели жалузи; BYCQ140D7GW1: чисто бял самопочистващ се панел.","(3) - BYCQ140D7W1: чисто бял стандартен панел със сиви жалузи; BYCQ140D7W1W: чисто бял стандартен панел с бели жалузи; BYCQ140D7GW1: чисто бял самопочистващ се панел."]
["","","","","(4) - Тази опция е предназначена изключително за използване в среда с фин прах(напр. магазини за дрехи) Не използвайте тази опция в среда, която е замърсена и/или с висока влажност.","(4) - Тази опция е предназначена изключително за използване в среда с фин прах(напр. магазини за дрехи) Не използвайте тази опция в среда, която е замърсена и/или с висока влажност.","(4) - Тази опция е предназначена изключително за използване в среда с фин прах(напр. магазини за дрехи) Не използвайте тази опция в среда, която е замърсена и/или с висока влажност.","(4) - Тази опция е предназначена изключително за използване в среда с фин прах(напр. магазини за дрехи) Не използвайте тази опция в среда, която е замърсена и/или с висока влажност."]