{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":26,"n_cols":13,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQG-F / RZQSG-L3/9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCQG71FVEB / RZQSG71L3V1B","FCQG100FVEB / RZQSG100L9V1B","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG100L9V1B","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG100L9V1B","FCQG125FVEB / RZQSG125L9V1B","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG125L9V1B","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG125L9V1B","FCQG60FVEB / FCQG60FVEB / RZQSG125L9V1B","FCQG140FVEB / RZQSG140L9V1B"]
["Капацитет на охлаждане","Ном.","","kW","6.8","9.5","","","12.0","","","","13.4"]
["Охлаждане с конвекция","SEER","","","6.10","6.50","5.10","5.10","5.30","4.80","4.80","4.80"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","390","512","652","652","793","875","875","875"]
["","Капацитет","Pdesign","kW","6.80","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","12.00"]
["","Клас на енергийна ефективност","","","A++","A","B","B","A","B","B","B"]
["Отопление с конвекция (умерен климат)","Капацитет","Pdesign","kW","6.33","7.60","7.60","7.60","8.03","7.60","7.60","7.60"]
["","SCOP/A","","","4.10","4.10","3.80","3.80","4.01","3.80","3.80","3.80"]
["","Клас на енергийна ефективност","","","A+","B","A","A","B","A","A","A"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","2,162","2,596","2,800","2,800","2,804","2,800","2,800","2,800"]
["Номинална ефективност","Годишен разход на енергия","","kWh","1,060","1,440","","","1,870"]
["","EER","","","3.21","3.30","","","3.21","","","","3.01"]
["","COP","","","3.61","3.54","","","3.41","","","","3.41"]
["","Директива за обозначаване на енергийната ефективност:","Охлаждане","","A","A","","","A"]
["","","Отопление","","A","B","","","B"]
["Топлинен капацитет","Ном.","","kW","7.5","10.8","","","13.5","","","","15.5"]
["Забележки","","","","(1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС","(1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС","","","(1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС","","","","(1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС"]
["","","","","(2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване","(2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване","","","(2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване","","","","(2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване"]
["","","","","","(3) - Годишният разход на електроенергия е съгласно Директивата за енергиен клас 2002/31/EC","","","(3) - Годишният разход на електроенергия е съгласно Директивата за енергиен клас 2002/31/EC"]
["","","","","","(4) - SEER и SCOP са съгласно EN 14825","","","(4) - SEER и SCOP са съгласно EN 14825"]
["","","","","","","(1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС","(1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС","","(1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС","(1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС","(1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС"]