{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":21,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQG-F / RZQSG-LV1/LY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG71L2V1B","FCQG71FVEB / RZQSG71L2V1B","FCQG100FVEB / RZQSG100L7V1B","FCQG100FVEB / RZQSG100L7Y1B9","FCQG100FVEB / RZQSG100L7Y1B","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG100L7V1B","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG100L7Y1B9","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG100L7V1B","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG100L7Y1B9","FCQG125FVEB / RZQSG125L7Y1B9","FCQG125FVEB / RZQSG125L7Y1B","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG125L7V1B","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG125L7Y1B9","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG125L7V1B","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG125L7Y1B9","FCQG60FVEB / FCQG60FVEB / RZQSG125L7V1B","FCQG60FVEB / FCQG60FVEB / RZQSG125L7Y1B9"]
["Капацитет на охлаждане","Ном.","","kW","","6.8","9.5","9.5","9.5 (3)","","","","","12.0","12.0 (3)"]
["Охлаждане с конвекция","SEER","","","4.30","5.11","5.11","5.11","5.11 (6)","4.30","4.30","4.30","4.30","5.11","5.11 (6)","4.00","4.00","4.30","4.30","4.30","4.30"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","554","466","650.685","650.685","","773.256","773.256","773.256","773.256","821.918","","1,050","1,050","976.744","976.744","976.744","976.744"]
["","Капацитет","Pdesign","kW","6.80","6.80","9.50","9.50","","9.50","9.50","9.50","9.50","12.00","","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00"]
["","Клас на енергийна ефективност","","","C","A","A","A","","C","C","C","C","A","","D","D","C","C","C","C"]
["Отопление с конвекция (умерен климат)","Капацитет","Pdesign","kW","6.00","6.33","7.60","7.60","","6.81","6.81","6.81","6.81","8.03","","8.03","8.03","8.03","8.03","8.03","8.03"]
["","SCOP/A","","","3.40","3.81","3.80","3.80","3.80 (6)","3.40","3.40","3.40","3.40","3.81","3.81 (6)","3.40","3.40","3.40","3.40","3.40","3.40"]
["","Клас на енергийна ефективност","","","A","A","A","A","","A","A","A","A","A","","A","A","A","A","A","A"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","2,472","2,327","2,799","2,799","","2,802","2,802","2,802","2,802","2,949","","3,305","3,305","3,305","3,305","3,306.471","3,306.471"]
["Номинална ефективност","Годишен разход на енергия","","kWh","","971","1,440","1,440","1,440","","","","","1,870","1,870"]
["","EER","","","","3.21","3.30","3.30","3.30","","","","","3.21","3.21"]
["","COP","","","","3.61","3.54","3.54","3.54","","","","","3.41","3.41"]
["","Директива за обозначаване на енергийната ефективност:","Охлаждане","","","A","A","A","A","","","","","A","A"]
["","","Отопление","","","A","B","B","A","","","","","B","B"]
["Топлинен капацитет","Ном.","","kW","","7.5","10.8","10.8","10.8 (4)","","","","","13.5","13.5 (4)"]
["Забележки","","","","","(1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС","(1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС","(1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС","(1) - Годишно потребление на електроенергия: базиран на средното потребление за 500 работни часа през годината на пълно натоварване (номинални условия).","","","","","(1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС","(1) - Годишно потребление на електроенергия: базиран на средното потребление за 500 работни часа през годината на пълно натоварване (номинални условия)."]
["","","","","","(2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване","(2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване","(2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване","(2) - Етикет за енергийна ефективност: варира от  A (най-ефективен) до G (най-малко ефективен)","","","","","(2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване","(2) - Етикет за енергийна ефективност: варира от  A (най-ефективен) до G (най-малко ефективен)"]
["","","","","(1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС","","","","","(1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС","(1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС","(1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС","(1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС","","","(1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС","(1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС","(1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС","(1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС","(1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС","(1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС"]
["","","","","","","","","(3) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м.","","","","","","(3) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м."]
["","","","","","","","","(4) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м, денивелация: 0 м.","","","","","","(4) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м, денивелация: 0 м."]
["","","","","","","","","(5) - Годишният разход на електроенергия е съгласно Директивата за енергиен клас 2002/31/EC","","","","","","(5) - Годишният разход на електроенергия е съгласно Директивата за енергиен клас 2002/31/EC"]
["","","","","","","","","(6) - SEER и SCOP са съгласно EN 14825","","","","","","(6) - SEER и SCOP са съгласно EN 14825"]
["","","","","","","","","(7) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване","","","","","","(7) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване"]