{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":54,"n_cols":11,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQG-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCQG35FVEB","FCQG50FVEB","FCQG60FVEB","FCQG71FVEB","FCQG100FVEB","FCQG125FVEB","FCQG140FVEB"]
["Ниво на звуково налягане","Отопление","Висок","дБА","31","31","33","33","37","41","41"]
["","","Ном.","дБА","29","29","31","31","33","35","35"]
["","","Ниско","дБА","27","27","28","28","29","29","29"]
["","Охлаждане","Ниско","дБА","27","27","28","28","29","29","29"]
["","","Висок","дБА","31","31","33","33","37","41","41"]
["","","Ном.","дБА","29","29","31","31","33","35","35"]
["Стандартни аксесоари","Ръководство за работа","","","Ръководство за работа","Ръководство за работа","Ръководство за работа","Ръководство за работа","Ръководство за работа","Ръководство за работа","Ръководство за работа"]
["","Ръководство за монтаж","","","Ръководство за монтаж","Ръководство за монтаж","Ръководство за монтаж","Ръководство за монтаж","Ръководство за монтаж","Ръководство за монтаж","Ръководство за монтаж"]
["","Маркуч за източване","","","Маркуч за източване","Маркуч за източване","Маркуч за източване","Маркуч за източване","Маркуч за източване","Маркуч за източване","Маркуч за източване"]
["","Скоба за източващия маркуч","","","Скоба за източващия маркуч","Скоба за източващия маркуч","Скоба за източващия маркуч","Скоба за източващия маркуч","Скоба за източващия маркуч","Скоба за източващия маркуч","Скоба за източващия маркуч"]
["","Шайба за скоба за окачване","","","Шайба за скоба за окачване","Шайба за скоба за окачване","Шайба за скоба за окачване","Шайба за скоба за окачване","Шайба за скоба за окачване","Шайба за скоба за окачване","Шайба за скоба за окачване"]
["","Винтове","","","Винтове","Винтове","Винтове","Винтове","Винтове","Винтове","Винтове"]
["","Инструкции за монтаж","","","Инструкции за монтаж","Инструкции за монтаж","Инструкции за монтаж","Инструкции за монтаж","Инструкции за монтаж","Инструкции за монтаж","Инструкции за монтаж"]
["","Изолация за фитинг","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Уплътняващи тампони","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Подложка запечатваща дренажа","","","Подложка запечатваща дренажа","Подложка запечатваща дренажа","Подложка запечатваща дренажа","Подложка запечатваща дренажа","Подложка запечатваща дренажа","Подложка запечатваща дренажа","Подложка запечатваща дренажа"]
["","Скоби","","","Скоби","Скоби","Скоби","Скоби","Скоби","Скоби","Скоби"]
["Системи за управление","Жично дистанционно управление","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["","Infrared remote control","","","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F"]
["Тръбни връзки","Tечност","Вън. д.","мм","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Газ","Вън. д.","мм","9.52","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Дренаж","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["Декоративен панел 4","Размери","Дълбочина","мм","50","50","50","50","50","50","50"]
["","","Широчина","мм","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","Височина","мм","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Модел","","","BYCQ140D7W1 - бял със сиви жалузи","BYCQ140D7W1 - бял със сиви жалузи","BYCQ140D7W1 - бял със сиви жалузи","BYCQ140D7W1 - бял със сиви жалузи","BYCQ140D7W1 - бял със сиви жалузи","BYCQ140D7W1 - бял със сиви жалузи","BYCQ140D7W1 - бял със сиви жалузи"]
["","Цвят","","","Чисто бяло (RAL 9010)","Чисто бяло (RAL 9010)","Чисто бяло (RAL 9010)","Чисто бяло (RAL 9010)","Чисто бяло (RAL 9010)","Чисто бяло (RAL 9010)","Чисто бяло (RAL 9010)"]
["","Тегло","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["Sound power level","Охлаждане","","дБА","49","49","51","51","54","58","58"]
["","Отопление","","дБА","49","49","51","51","54","58","58"]
["Размери","Тяло","Широчина","мм","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","Дълбочина","мм","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","Височина","мм","204","204","204","204","246","246","246"]
["Корпус","Материал","","","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина"]
["Тегло","Тяло","","kg","18","19","19","21","24","24","24"]
["Декоративен панел","Тегло","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["","Модел","","","BYCQ140D7GFW1 - самопочистващ се панел с фин мрежест филтър","BYCQ140D7GFW1 - самопочистващ се панел с фин мрежест филтър","BYCQ140D7GFW1 - самопочистващ се панел с фин мрежест филтър","BYCQ140D7GFW1 - самопочистващ се панел с фин мрежест филтър","BYCQ140D7GFW1 - самопочистващ се панел с фин мрежест филтър","BYCQ140D7GFW1 - самопочистващ се панел с фин мрежест филтър","BYCQ140D7GFW1 - самопочистващ се панел с фин мрежест филтър"]
["","Размери","Височина","мм","130","130","130","130","130","130","130"]
["","","Дълбочина","мм","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","Широчина","мм","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Цвят","","","Чисто бяло (RAL 9010)","Чисто бяло (RAL 9010)","Чисто бяло (RAL 9010)","Чисто бяло (RAL 9010)","Чисто бяло (RAL 9010)","Чисто бяло (RAL 9010)","Чисто бяло (RAL 9010)"]
["Power supply","Фаза","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Честота","","Хц","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Име","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Напрежение","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Забележки","","","","(1) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира.","(1) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира.","(1) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира.","(1) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира.","(1) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира.","(1) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира.","(1) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира."]
["","","","","(2) - BYCQ140D7W1W има бели изолации. Имайте предвид, че натрупването на прах по белите изолации се вижда по-добре и затова не е препоръчително да монтирате декоративния панел на BYCQ140D7W1W в среда, изложена на концентрация на прах.","(2) - BYCQ140D7W1W има бели изолации. Имайте предвид, че натрупването на прах по белите изолации се вижда по-добре и затова не е препоръчително да монтирате декоративния панел на BYCQ140D7W1W в среда, изложена на концентрация на прах.","(2) - BYCQ140D7W1W има бели изолации. Имайте предвид, че натрупването на прах по белите изолации се вижда по-добре и затова не е препоръчително да монтирате декоративния панел на BYCQ140D7W1W в среда, изложена на концентрация на прах.","(2) - BYCQ140D7W1W има бели изолации. Имайте предвид, че натрупването на прах по белите изолации се вижда по-добре и затова не е препоръчително да монтирате декоративния панел на BYCQ140D7W1W в среда, изложена на концентрация на прах.","(2) - BYCQ140D7W1W има бели изолации. Имайте предвид, че натрупването на прах по белите изолации се вижда по-добре и затова не е препоръчително да монтирате декоративния панел на BYCQ140D7W1W в среда, изложена на концентрация на прах.","(2) - BYCQ140D7W1W има бели изолации. Имайте предвид, че натрупването на прах по белите изолации се вижда по-добре и затова не е препоръчително да монтирате декоративния панел на BYCQ140D7W1W в среда, изложена на концентрация на прах.","(2) - BYCQ140D7W1W има бели изолации. Имайте предвид, че натрупването на прах по белите изолации се вижда по-добре и затова не е препоръчително да монтирате декоративния панел на BYCQ140D7W1W в среда, изложена на концентрация на прах."]
["","","","","(3) - BYCQ140D7W1: чисто бял стандартен панел със сиви жалузи; BYCQ140D7W1W: чисто бял стандартен панел с бели жалузи; BYCQ140D7GW1: чисто бял самопочистващ се панел.","(3) - BYCQ140D7W1: чисто бял стандартен панел със сиви жалузи; BYCQ140D7W1W: чисто бял стандартен панел с бели жалузи; BYCQ140D7GW1: чисто бял самопочистващ се панел.","(3) - BYCQ140D7W1: чисто бял стандартен панел със сиви жалузи; BYCQ140D7W1W: чисто бял стандартен панел с бели жалузи; BYCQ140D7GW1: чисто бял самопочистващ се панел.","(3) - BYCQ140D7W1: чисто бял стандартен панел със сиви жалузи; BYCQ140D7W1W: чисто бял стандартен панел с бели жалузи; BYCQ140D7GW1: чисто бял самопочистващ се панел.","(3) - BYCQ140D7W1: чисто бял стандартен панел със сиви жалузи; BYCQ140D7W1W: чисто бял стандартен панел с бели жалузи; BYCQ140D7GW1: чисто бял самопочистващ се панел.","(3) - BYCQ140D7W1: чисто бял стандартен панел със сиви жалузи; BYCQ140D7W1W: чисто бял стандартен панел с бели жалузи; BYCQ140D7GW1: чисто бял самопочистващ се панел.","(3) - BYCQ140D7W1: чисто бял стандартен панел със сиви жалузи; BYCQ140D7W1W: чисто бял стандартен панел с бели жалузи; BYCQ140D7GW1: чисто бял самопочистващ се панел."]