{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":23,"n_cols":8,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQHG-F / RZQG-L8/7V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCQHG71FVEB / RZQG71L8V1B","FCQHG100FVEB / RZQG100L8V1B","FCQHG125FVEB / RZQG125L8V1B","FCQHG140FVEB / RZQG140L7V1B"]
["Капацитет на охлаждане","Ном.","","кВт","6.8","9.5","12.0","13.4"]
["Охлаждане с конвекция","SEER","","","7.00","7.00","6.61"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","340","475","635.401"]
["","Капацитет","Pdesign","кВт","6.80","9.50","12.00"]
["","Клас на енергийна ефективност","","","A++","A++","A++"]
["Отопление с конвекция (умерен климат)","Капацитет","Pdesign","кВт","7.60","11.30","12.66"]
["","SCOP/A","","","4.54","4.80","4.63"]
["","Клас на енергийна ефективност","","","A+","A++","A++"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","2,343","3,295.833","3,829"]
["Номинална ефективност","Годишен разход на енергия","","kWh","830","1,075","1,500","2,000"]
["","EER","","","4.09","4.42","4.00","3.35"]
["","COP","","","4.80","4.99","4.40","4.12"]
["","Директива за обозначаване на енергийната ефективност:","Охлаждане","","A","A","A"]
["","","Отопление","","A","A","A"]
["Топлинен капацитет","Ном.","","кВт","7.5","10.8","13.5","15.5"]
["Забележки","","","","(1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС","(1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС","(1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС","(1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС"]
["","","","","(2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване","(2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване","(2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване","(2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване"]