{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":117,"n_cols":9,"rows_kept":117,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQHG-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FCQHG71FVEB","FCQHG100FVEB","FCQHG125FVEB","FCQHG140FVEB"]
["Ниво на звуково налягане","Отопление","","Висок","dBA","","44","45","45"]
["","","","Ном.","dBA","","39","40","41"]
["","","","Ниско","dBA","","33","35","37"]
["","Охлаждане","","Ниско","dBA","","33","35","37"]
["","","","Висок","dBA","","44","45","45"]
["","","","Ном.","dBA","","39","40","41"]
["Стандартни аксесоари","Ръководство за работа","","","","","Ръководство за работа","Ръководство за работа","Ръководство за работа"]
["","Ръководство за монтаж","","","","","Ръководство за монтаж","Ръководство за монтаж","Ръководство за монтаж"]
["","Маркуч за източване","","","","","Маркуч за източване","Маркуч за източване","Маркуч за източване"]
["","Скоба за източващия маркуч","","","","","Скоба за източващия маркуч","Скоба за източващия маркуч","Скоба за източващия маркуч"]
["","Шайба за скоба за окачване","","","","","Шайба за скоба за окачване","Шайба за скоба за окачване","Шайба за скоба за окачване"]
["","Винтове","","","","","Винтове","Винтове","Винтове"]
["","Инструкции за монтаж","","","","","Инструкции за монтаж","Инструкции за монтаж","Инструкции за монтаж"]
["","Изолация за фитинг","","","","","2","2","2"]
["","Уплътняващи тампони","","","","","4","4","4"]
["","Подложка запечатваща дренажа","","","","","Подложка запечатваща дренажа","Подложка запечатваща дренажа","Подложка запечатваща дренажа"]
["","Скоби","","","","","Скоби","Скоби","Скоби"]
["Системи за управление","Wired remote control","","","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["","Infrared remote control","","","","","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F"]
["Тръбни съединения","Tечност","","Вън. д.","мм","","9.52","9.52","9.52"]
["","Газ","","Вън. д.","мм","","15.9","15.9","15.9"]
["","Дренаж","","","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Декоративен панел 4","Размери","","Дълбочина","мм","","50","50","50"]
["","","","Широчина","мм","","950","950","950"]
["","","","Височина","мм","","950","950","950"]
["","Модел","","","","","BYCQ140D7W1 - бял със сиви жалузи","BYCQ140D7W1 - бял със сиви жалузи","BYCQ140D7W1 - бял със сиви жалузи"]
["","Цвят","","","","","Чисто бяло (RAL 9010)","Чисто бяло (RAL 9010)","Чисто бяло (RAL 9010)"]
["","Тегло","","","кг","","5.4","5.4","5.4"]
["Sound power level","Охлаждане","","","dBA","","61","61","61"]
["","Отопление","","","dBA","","61","61","61"]
["Размери","Тяло","","Широчина","мм","","840","840","840"]
["","","","Дълбочина","мм","","840","840","840"]
["","","","Височина","мм","","288","288","288"]
["Корпус","Материал","","","","","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина"]
["Тегло","Тяло","","","кг","","26","26","26"]
["Декоративен панел","Тегло","","","кг","","10.3","10.3","10.3"]
["","Модел","","","","","BYCQ140D7GFW1 - самопочистващ се панел с фин мрежест филтър","BYCQ140D7GFW1 - самопочистващ се панел с фин мрежест филтър","BYCQ140D7GFW1 - самопочистващ се панел с фин мрежест филтър"]
["","Размери","","Височина","мм","","130","130","130"]
["","","","Дълбочина","мм","","950","950","950"]
["","","","Широчина","мм","","950","950","950"]
["","Цвят","","","","","Чисто бяло (RAL 9010)","Чисто бяло (RAL 9010)","Чисто бяло (RAL 9010)"]
["Power supply","Фаза","","","","","1~","1~","1~"]
["","Честота","","","Хц","","50","50","50"]
["","Име","","","","","VE","VE","VE"]
["","Напрежение","","","V","","220-240","220-240","220-240"]
["Забележки","","","","","","(1) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира.","(1) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира.","(1) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира."]
["","","","","","","(2) - BYCQ140D7W1W има бели изолации. Имайте предвид, че натрупването на прах по белите изолации се вижда по-добре и затова не е препоръчително да монтирате декоративния панел на BYCQ140D7W1W в среда, изложена на концентрация на прах.","(2) - BYCQ140D7W1W има бели изолации. Имайте предвид, че натрупването на прах по белите изолации се вижда по-добре и затова не е препоръчително да монтирате декоративния панел на BYCQ140D7W1W в среда, изложена на концентрация на прах.","(2) - BYCQ140D7W1W има бели изолации. Имайте предвид, че натрупването на прах по белите изолации се вижда по-добре и затова не е препоръчително да монтирате декоративния панел на BYCQ140D7W1W в среда, изложена на концентрация на прах."]
["","","","","","","(3) - BYCQ140D7W1: чисто бял стандартен панел със сиви жалузи; BYCQ140D7W1W: чисто бял стандартен панел с бели жалузи; BYCQ140D7GW1: чисто бял самопочистващ се панел.","(3) - BYCQ140D7W1: чисто бял стандартен панел със сиви жалузи; BYCQ140D7W1W: чисто бял стандартен панел с бели жалузи; BYCQ140D7GW1: чисто бял самопочистващ се панел.","(3) - BYCQ140D7W1: чисто бял стандартен панел със сиви жалузи; BYCQ140D7W1W: чисто бял стандартен панел с бели жалузи; BYCQ140D7GW1: чисто бял самопочистващ се панел."]
["Корпус","Материал","","","","Галванизирана стоманена пластина"]
["Размери","Тяло","","Височина","мм","288"]
["","","","Широчина","мм","840"]
["","","","Дълбочина","мм","840"]
["Тегло","Тяло","","","кг","25"]
["Вентилатор","Скорост на въздушния поток","Охлаждане","Висок","м³/мин","21.2"]
["","","","Ном.","м³/мин","16.7"]
["","","","Ниско","м³/мин","12.2"]
["","","Отопление","Висок","м³/мин","21.2"]
["","","","Ном.","м³/мин","16.7"]
["","","","Ниско","м³/мин","12.2"]
["Звукова мощност","Охлаждане","","","dBA","53"]
["","Отопление","","","dBA","53"]
["Ниво на звуково налягане","Охлаждане","","Висок","dBA","36"]
["","","","Ном.","dBA","33"]
["","","","Ниско","dBA","29"]
["","Отопление","","Висок","dBA","36"]
["","","","Ном.","dBA","33"]
["","","","Ниво на звуково налягане-=-Отопление-=-Ниско-=-dBA","dBA","29"]
["Тръбни съединения","Tечност","","Вън. д.","мм","9.52"]
["","Газ","","Вън. д.","мм","15.9"]
["","Дренаж","","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Декоративен панел","Модел","","","","BYCQ140D7GFW1 - самопочистващ се панел с фин мрежест филтър"]
["","Цвят","","","","Чисто бяло (RAL 9010)"]
["","Размери","","Височина","мм","130"]
["","","","Широчина","мм","950"]
["","","","Дълбочина","мм","950"]
["","Тегло","","","кг","10.3"]
["Декоративен панел 2","Модел","","","","BYCQ140D7GW1 - самопочистващ се панел"]
["","Цвят","","","","Чисто бяло (RAL 9010)"]
["","Размери","","Височина","мм","130"]
["","","","Широчина","мм","950"]
["","","","Дълбочина","мм","950"]
["","Тегло","","","кг","10.3"]
["Декоративен панел 3","Модел","","","","BYCQ140D7W1W - чисто бял"]
["","Цвят","","","","Чисто бяло (RAL 9010)"]
["","Размери","","Височина","мм","50"]
["","","","Широчина","мм","950"]
["","","","Дълбочина","мм","950"]
["","Тегло","","","кг","5.4"]
["Декоративен панел 4","Модел","","","","BYCQ140D7W1 - бял със сиви жалузи"]
["","Цвят","","","","Чисто бяло (RAL 9010)"]
["","Размери","","Височина","мм","950"]
["","","","Широчина","мм","950"]
["","","","Дълбочина","мм","50"]
["","Тегло","","","кг","5.4"]
["Системи за управление","Infrared remote control","","","","BRC7FA532F"]
["Системи за управление","Жично дистанционно управление","","","","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["Стандартни аксесоари","Installation manual","","","","Installation manual"]
["","Washer for hanger bracket","","","","Washer for hanger bracket"]
["","Operation manual","","","","Operation manual"]
["","Clamp for drain hose","","","","Clamp for drain hose"]
["","Clamps","","","","Clamps"]
["","Drain hose","","","","Drain hose"]
["","Drain sealing pad","","","","Drain sealing pad"]
["","Installation guide","","","","Installation guide"]
["","Insulation for fitting","","","","2"]
["","Screws","","","","Screws"]
["","Sealing pads","","","","4"]
["Електрозахранване","Име","","","","VE"]
["","Фаза","","","","1~"]
["","Електрозахранване-=-Честота","","Честота","","50"]
["","Електрозахранване-=-Напрежение","","Напрежение","","220-240"]