{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDA-A / RZQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDA200AXVEB / RZQ200C7Y1B","FDA250AXVEB / RZQ250C7Y1B"]
["Капацитет на охлаждане","Ном.","","кВт","19.0 (1)","22.0 (1)"]
["Охлаждане с конвекция","SEER","","","4.60","4.60"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","2,478","2,869"]
["","Капацитет","Pdesign","кВт","19.0","22.0"]
["Отопление с конвекция (умерен климат)","Капацитет","Pdesign","кВт","16.7","17.5"]
["","SCOP/A","","","3.40","3.40"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","6,875","7,205"]
["Капацитет на отопление","Ном.","","кВт","22.4 (2)","24.0 (2)"]
["Забележки","","","","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м."]
["","","","","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м."]
["","","","","(3) - Тази стойност не включва намаляващия капацитет в режим на размразяване.","(3) - Тази стойност не включва намаляващия капацитет в режим на размразяване."]