{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":37,"n_cols":7,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDBQ-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FDBQ25B5V1","FDBQ25B8V1"]
["Ниво на звуково налягане","Отопление","","Висок","дБА","35.0","35.0"]
["","","","Ниско","дБА","29.0","29.0"]
["","Охлаждане","","Ниско","дБА","28.0","28.0"]
["","","","Висок","дБА","35.0","35.0"]
["Стандартни аксесоари","Ръководство за монтаж и работа","","","","1","1"]
["","Смукателен въздушен филтър","","","","1","1"]
["Системи за управление","Wired remote control","","","","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["Piping connections","Tечност","","Вън. д.","мм","6.35"]
["","Газ","","Вън. д.","мм","9.52"]
["","Дренаж","","","","27.2"]
["Звукова мощност","Охлаждане","","","дБА","55","55"]
["","Отопление","","","дБА","55","55"]
["Размери","Тяло","","Широчина","мм","652","652"]
["","","","Дълбочина","мм","502","502"]
["","","","Височина","мм","230","230"]
["Корпус","Материал","","","","Нисковъглеродна поцинкована стомана","Нисковъглеродна поцинкована стомана"]
["Тегло","Тяло","","","кг","17.0","17.0"]
["Вентилатор","Скорост на въздушния поток","Отопление","Висок","м³/мин","","6.95"]
["","","","Ниско","м³/мин","","5.20"]
["","","Охлаждане","Ниско","м³/мин","","5.20"]
["","","","Висок","м³/мин","","6.50"]
["Power supply","Фаза","","","","1~","1~"]
["","Честота","","","Хц","50","50"]
["","Име","","","","V1","V1"]
["","Напрежение","","","V","230","230 +/-10%"]
["Забележки","","","","","(1) - Стойностите на звука са измерени в стая, в която почти няма отразяване на звука.","(1) - Стойностите на звука са измерени в стая, в която почти няма отразяване на звука."]
["","","","","","(2) - Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука.","(2) - Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука."]
["","","","","","(3) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира.","(3) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира."]
["Piping connections","Tечност","","Вън. д.","мм","","6.35"]
["","Газ","","Вън. д.","мм","","9.52"]
["","Дренаж","","","","","27.2"]