{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":22,"n_cols":5,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-B / RZQ-D3/D9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDQ125B8V3B9 / RZQ125D9V1B"]
["Капацитет на охлаждане","Ном.","","kW","12.5 (3)"]
["Тръбни връзки","Tечност","Вън. д.","мм","9.52"]
["","Газ","Вън. д.","мм","15.9"]
["","Дренаж","вън. д.","мм","26"]
["Охлаждане с конвекция","SEER","","","3.50"]
["Номинална ефективност","Годишен разход на енергия","","kWh","1,978"]
["","EER","","","3.16"]
["","COP","","","3.88"]
["","Директива за обозначаване на енергийната ефективност:","Охлаждане","","B"]
["","","Отопление","","A"]
["Топлинен капацитет","Ном.","","kW","14.0 (4)"]
["Забележки","","","","(1) - Етикет за енергийна ефективност: варира от  A (най-ефективен) до G (най-малко ефективен)"]
["","","","","(2) - Годишно потребление на електроенергия: базиран на средното потребление за 500 работни часа през годината на пълно натоварване (номинални условия)."]
["","","","","(3) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м."]
["","","","","(4) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м, денивелация: 0 м."]
["","","","","(5) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване"]