{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":23,"n_cols":6,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-C / RZQSG-L3/9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDQ125C7VEB / RZQSG125L9V1B (Archived)","FDQ125C5VEB / RZQSG125L9V1B (Archived)"]
["Капацитет на охлаждане","Ном.","","кВт","12.0","12.0"]
["Капацитет на отопление","Ном.","","кВт","13.5","13.5"]
["Номинална ефективност","EER","","","3.21","3.21"]
["","COP","","","3.51","3.51"]
["","Годишен разход на енергия","","kWh","1,870","1,870"]
["","Директива за обозначаване на енергийната ефективност:","Охлаждане","","A","A"]
["","","Отопление","","B","B"]
["Охлаждане с конвекция","Клас на енергийна ефективност","","","A","A"]
["","Капацитет","Pdesign","кВт","12.00","12.00"]
["","SEER","","","5.20","5.20"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","808","808"]
["Отопление с конвекция (умерен климат)","Клас на енергийна ефективност","","","A","A"]
["","Капацитет","Pdesign","кВт","7.60","7.60"]
["","SCOP/A","","","3.90","3.90"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","2,729","2,729"]
["Забележки","","","","(1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС","(1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС"]
["","","","","(2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване","(2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване"]