{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":45,"n_cols":6,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDQ125C5VEB","FDQ125C7VEB"]
["Ниво на звуково налягане","Отопление","Висок","дБА","40","40"]
["","","Ниско","дБА","33","33"]
["","Охлаждане","Ниско","дБА","33","33"]
["","","Висок","дБА","40","40"]
["Системи за управление","Жично дистанционно управление","","","BRC1D52, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C","BRC1D52, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D528"]
["","Infrared remote control","","","BRC4C65","BRC4C65"]
["Капацитет на охлаждане","Общ капацитет","Ном.","kW","12.5 (1)","12.5"]
["Тръбни връзки","Tечност","Вън. д.","мм","9.52","9.52"]
["","Газ","Вън. д.","мм","15.9","15.9"]
["","Дренаж","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Power input","Охлаждане","Ном.","kW","0.35"]
["","Отопление","Ном.","kW","0.35"]
["Необходим окачен таван >","мм","","","350","350"]
["Sound power level","Охлаждане","","дБА","66","66"]
["Размери","Тяло","Широчина","мм","1,400","1,400"]
["","","Дълбочина","мм","700","700"]
["","","Височина","мм","300","300"]
["Корпус","Материал","","","","Галванизирана стомана"]
["","Цвят","","","Небоядисан (галванизиран)","Not painted"]
["Тегло","Тяло","","kg","45","45"]
["Вентилатор","Външно статично налягане","Високо","Pa","200","200"]
["","","Ном.","Pa","50","50"]
["Височина за източване","мм","","","625","625"]
["Декоративен панел","Тегло","","kg","6.5","6.5"]
["","Модел","","","BYBS125DJW1","BYBS125DJW1"]
["","Размери","Височина","мм","55","55"]
["","","Дълбочина","мм","500","500"]
["","","Широчина","мм","1,500","1,500"]
["","Цвят","","","Бяло (10Y9/0,5)","Бяло (10Y9/0,5)"]
["Топлинен капацитет","Общ капацитет","Ном.","kW","14.0 (2)","14.0"]
["Power supply","Фаза","","","1~","1~"]
["","Честота","","Хц","50/60","50/60"]
["","Име","","","VE","VE"]
["","Напрежение","","V","220-240/220","220-240/220"]
["Забележки","","","","(1) - Охлаждане: вътрешна температура 27°C със сух термометър, 19°C с влажен термометър; външна температура 35°C със сух термометър съответна дължина на тръбите: 7,5m; денивелация: 0 м","(1) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м."]
["","","","","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.","(2) - Капацитетите са нетни, включващи изваждане на охлаждането (и добавяне за затоплянето) за топлината от двигателя на вътрешния вентилатор."]
["","","","","(3) - Капацитетите са нетни, включващи изваждане на охлаждането (и добавяне за затоплянето) за топлината от двигателя на вътрешния вентилатор.","(3) - Стойностите за звуковото налягане се отнасят за монтирани устройства със задно засмукване."]
["","","","","(4) - Стойностите за звуковото налягане се отнасят за монтирани устройства със задно засмукване.","(4) - Категория на тяло според Директивата за оборудване под налягане: изключено от обхвата на Директивата за оборудване под налягане поради член 1, парагр. 3.6 от 97/23/EC"]
["","","","","(5) - Категория на тяло според Директивата за оборудване под налягане: изключено от обхвата на Директивата за оборудване под налягане поради член 1, парагр. 3.6 от 97/23/EC","(5) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м (хоризонтално); денивелация: 0 м."]