{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":8,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F3 / RXM-M9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM25F3V1B / RXM25M3V1B9","FDXM35F3V1B / RXM35M3V1B9","FDXM50F3V1B / RXM50M3V1B9","FDXM60F3V1B / RXM60M3V1B9"]
["Капацитет на охлаждане","Мин.","","кВт","1.30","1.40","1.70","1.70"]
["","Макс.","","кВт","3.00","3.80","5.30","6.50"]
["","Ном.","","кВт","2.40","3.40","5.00","6.00"]
["Охлаждане с конвекция","SEER","","","5.68","5.26","5.77","5.56"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","148","226","303","315"]
["","Капацитет","Pdesign","кВт","2.40","3.40","5.00","6.00"]
["","Клас на енергийна ефективност","","","A+","A","A+","A"]
["Отопление с конвекция (умерен климат)","Капацитет","Pdesign","кВт","2.60","2.90","4.00","4.60"]
["","SCOP/A","","","4.24","3.88","3.93","3.80"]
["","Клас на енергийна ефективност","","","A+","A","A","A"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","858","1,046","1,424","1,693"]
["Номинална ефективност","Годишен разход на енергия","","kWh","318","570","816","1,024"]
["","EER","","","3.77","2.98","3.06","2.93"]
["","COP","","","4.00","3.48","3.10","3.21"]
["","Директива за обозначаване на енергийната ефективност:","Охлаждане","","A","C","B","C"]
["","","Отопление","","A","B","D","C"]
["Топлинен капацитет","Ном.","","кВт","3.20","4.00","5.80","7.00"]
["","Мин.","","кВт","1.30","1.40","1.70","1.70"]
["","Макс.","","кВт","4.50","5.00","6.00","7.10"]
["Забележки","","","","(1) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(1) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон"]
["","","","","(2) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(2) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми"]
["","","","","(3) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(3) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(3) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(3) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m."]
["","","","","(4) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(4) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(4) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(4) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m."]