{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":6,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F3 / RXM-N"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM50F3V1B / RXM50N2V1B","FDXM60F3V1B / RXM60N2V1B"]
["Капацитет на охлаждане","Мин.","","kW","1.70","1.70"]
["","Макс.","","kW","5.30","6.50"]
["","Ном.","","kW","5.00","6.00"]
["Охлаждане с конвекция","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","","378"]
["","Капацитет","Pdesign","kW","","6.00"]
["Отопление с конвекция (умерен климат)","Капацитет","Pdesign","kW","","4.60"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","","1,693"]
["Номинална ефективност","Годишен разход на енергия","","kWh","816","1,024"]
["","EER","","","3.06","2.93"]
["","COP","","","3.10","3.21"]
["","Директива за обозначаване на енергийната ефективност:","Охлаждане","","B","C"]
["","","Отопление","","D","C"]
["Капацитет на отопление","Ном.","","kW","5.80","7.00"]
["","Мин.","","kW","1.70","1.70"]
["","Макс.","","kW","6.00","7.10"]
["Забележки","","","","(1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон"]
["","","","","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми"]
["","","","","(3) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(3) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m."]
["","","","","(4) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(4) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m."]
["Охлаждане с конвекция","Клас на енергийна ефективност","","","","A"]
["","SEER","","","","5.56"]
["Отопление с конвекция (умерен климат)","Клас на енергийна ефективност","","","","A"]
["","SCOP/A","","","","3.80"]