{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":51,"n_cols":6,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F3 / RXM-N"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM50F3V1B / RXM50N2V1B","FDXM60F3V1B / RXM60N2V1B"]
["Капацитет на охлаждане","Мин.","","kW","","1.70"]
["","Ном.","","kW","","6.00"]
["","Макс.","","kW","","6.50"]
["Топлинен капацитет","Мин.","","kW","","1.70"]
["","Ном.","","kW","","7.00"]
["","Макс.","","kW","","7.10"]
["Номинална ефективност","EER","","","","2.93"]
["","COP","","","","3.21"]
["","Годишен разход на енергия","","kWh","","1,024"]
["","Директива за обозначаване на енергийната ефективност:","Охлаждане","","","C"]
["","","Отопление","","","C"]
["Охлаждане с конвекция","Клас на енергийна ефективност","","","","A"]
["","Капацитет","Pdesign","kW","","6.00"]
["","SEER","","","","5.56"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","","378"]
["Отопление с конвекция (умерен климат)","Клас на енергийна ефективност","","","","A"]
["","Капацитет","Pdesign","kW","","4.60"]
["","SCOP/A","","","","3.80"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","","1,693"]
["Забележки","","","","","(1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон"]
["","","","","","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми"]
["","","","","","(3) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m."]
["","","","","","(4) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m."]
["Outdoor unit","","","","RXM50N2V1B"]
["Капацитет на охлаждане","Мин.","","kW","1.70"]
["","Ном.","","kW","5.00"]
["","Макс.","","kW","5.30"]
["Топлинен капацитет","Мин.","","kW","1.70"]
["","Ном.","","kW","5.80"]
["","Макс.","","kW","6.00"]
["Номинална ефективност","EER","","","3.06"]
["","COP","","","3.10"]
["","Годишен разход на енергия","","kWh","816"]
["","Директива за обозначаване на енергийната ефективност:","Охлаждане","","B"]
["","","Отопление","","D"]
["Охлаждане с конвекция","Клас на енергийна ефективност","","","A+"]
["","Капацитет","Pdesign","kW","5.00"]
["","SEER","","","5.77"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","303"]
["Отопление с конвекция (умерен климат)","Клас на енергийна ефективност","","","A"]
["","Капацитет","Pdesign","kW","4.00"]
["","SCOP/A","","","3.93"]
["","Pdh Капацитет на отопление при -10°","","kW","3.55"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","1424"]
["Диапазон на енергийна ефективност","","","","A+++ ~ D"]