{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":6,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F3 / RXS-L"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM50F3V1B / RXS50L2V1B","FDXM60F3V1B / RXS60L2V1B"]
["Капацитет на охлаждане","Ном.","","кВт","5.00","6.00"]
["Охлаждане с конвекция","SEER","","","5.72","5.51"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","306","381"]
["","Капацитет","Pdesign","кВт","5.00","6.00"]
["","Клас на енергийна ефективност","","","A+","A"]
["Отопление с конвекция (умерен климат)","Капацитет","Pdesign","кВт","4.00","4.60"]
["","SCOP/A","","","3.93","3.80"]
["","Клас на енергийна ефективност","","","A","A"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","1,425","1,693"]
["Тръбни съединения","Tечност","Вън. д.","мм","6.35","6.35"]
["","Газ","Вън. д.","мм","12.70","12.70"]
["","Дренаж","вън. д.","мм","VP20 (Външен диам. 26, Вътр. диам. 20)","VP20 (Външен диам. 26, Вътр. диам. 20)"]
["Номинална ефективност","EER","","","3.03","2.91"]
["","Годишен разход на енергия","","kWh","825","1,030"]
["","COP","","","3.10","3.21"]
["","Директива за обозначаване на енергийната ефективност:","Охлаждане","","B","C"]
["","","Отопление","","D","C"]
["Капацитет на отопление","Ном.","","кВт","5.80","7.00"]
["Забележки","","","","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m."]
["","","","","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m."]
["","","","","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон"]
["","","","","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми"]