{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":17,"n_cols":14,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F3 / RZQG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZQG71L8Y1B","FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / RZQG71L8Y1B","FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZQG71L8Y1B","FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZQG100L8Y1B","FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / RZQG100L8Y1B","FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / RZQG100L8Y1B","FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZQG100L8Y1B","FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZQG125L8Y1B","FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / RZQG125L8Y1B","FDXM60F3V1B / FDXM60F3V1B / RZQG125L8Y1B"]
["Охлаждане с конвекция","SEER","","","4.80","4.80","4.80","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","496","496","496","652","652","652","652","824","824","824"]
["","Капацитет","Pdesign","кВт","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","12.0","12.0","12.0"]
["","Клас на енергийна ефективност","","","B","B","B","A","A","A","A","A","A","A"]
["Отопление с конвекция (умерен климат)","Капацитет","Pdesign","кВт","6.00","6.00","6.00","10.7","11.3","11.30","10.74","11.3","12.7","12.7"]
["","SCOP/A","","","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80"]
["","Клас на енергийна ефективност","","","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","2,211","2,211","2,211","3,957","4,164","4,164","3,957","4,164","4,683","4,683"]
["Забележки","","","","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.","","","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.","","","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м."]
["","","","","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.","","","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.","","","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м."]
["","","","","(3) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС","","","(3) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС","(3) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС","","","(3) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС","(3) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС","(3) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС"]