{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":7,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXS-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXS25F2VEB","FDXS35F2VEB","FDXS60F2VEB"]
["Ниво на звуково налягане","Отопление","Висок","дБА","35","35","38"]
["","","Среден","дБА","33","33","36"]
["","","Ниско","дБА","27","27","30"]
["","Охлаждане","Среден","дБА","33","33","35"]
["","","Ниско","дБА","27","27","30"]
["","","Висок","дБА","35","35","38"]
["Стандартни аксесоари","Ръководство за монтаж","","","1","1","1"]
["","Ръководство за работа","","","1","1","1"]
["","Изолация за фитинг","","","1","1","1"]
["","Уплътняващ тампон","","","1","1","1"]
["","Метал за скоба","","","1","1","1"]
["","Маркуч за източване","","","1","1","1"]
["","Шайба за скоба за окачване","","","8","8","8"]
["","Материал за уплътнение","","","2","2","2"]
["","Скоби","","","6","6","6"]
["","Шайба за фиксиране на пластина","","","4","4","4"]
["","Винтове за тръбни фланци","","","1","1","1"]
["","Въздушен филтър","","","1","1","1"]
["Тръбни връзки","Tечност","Вън. д.","мм","6.35","6.35","6.35"]
["","Газ","Вън. д.","мм","9.50","9.50","12.7"]
["","Дренаж","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Power input","Охлаждане","Ном.","kW","0.036","0.036","0.060"]
["","Отопление","Ном.","kW","0.036","0.036","0.060"]
["Sound power level","Охлаждане","","дБА","53","53","56"]
["","Отопление","","дБА","53","53","56"]
["Размери","Тяло","Широчина","мм","750","750","1,150"]
["","","Дълбочина","мм","620","620","620"]
["","","Височина","мм","200","200","200"]
["Тегло","Тяло","","kg","21.0","21.0","30.0"]
["Вентилатор","Външно статично налягане","Ном.","Pa","30","30","40"]
["Power supply","Фаза","","","1~","1~","1~"]
["","Честота","","Хц","50/60","50/60","50/60"]
["","Име","","","VE","VE","VE"]
["","Напрежение","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Забележки","","","","(1) - Работният шум  се базира на смукателния вход от задната страна и външно статично налягане 40 Pa. Работен шум за смукателния вход от долната страна: (работен шум за смукателен вход от задната страна) +5 dB. Все пак, когато се извършва инсталация, при която външното статично налягане става ниско, може да се усили на 5dB или повече.","(1) - Работният шум  се базира на смукателния вход от задната страна и външно статично налягане 40 Pa. Работен шум за смукателния вход от долната страна: (работен шум за смукателен вход от задната страна) +5 dB. Все пак, когато се извършва инсталация, при която външното статично налягане става ниско, може да се усили на 5dB или повече.","(1) - Работният шум  се базира на смукателния вход от задната страна и външно статично налягане 40 Pa. Работен шум за смукателния вход от долната страна: (работен шум за смукателен вход от задната страна) +5 dB. Все пак, когато се извършва инсталация, при която външното статично налягане става ниско, може да се усили на 5dB или повече."]
["","","","","(2) - Когато свързвате с мулти-системно външно устройство, консултирайте се със спецификациите за мулти-външното устройство за свързване","(2) - Когато свързвате с мулти-системно външно устройство, консултирайте се със спецификациите за мулти-външното устройство за свързване","(2) - Когато свързвате с мулти-системно външно устройство, консултирайте се със спецификациите за мулти-външното устройство за свързване"]