{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":6,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FFA-A / RXM-N"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FFA50A2VEB / RXM50N2V1B","FFA60A2VEB / RXM60N2V1B"]
["Капацитет на охлаждане","Ном.","","kW","5.00","5.70"]
["Охлаждане с конвекция","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","","347"]
["","Капацитет","Pdesign","kW","","5.70"]
["Отопление с конвекция (умерен климат)","Капацитет","Pdesign","kW","","3.96"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","","1,372"]
["Номинална ефективност","Годишен разход на енергия","","kWh","771","934"]
["","EER","","","3.24","3.05"]
["","COP","","","3.49","3.41"]
["","Директива за обозначаване на енергийната ефективност:","Охлаждане","","A","B"]
["","","Отопление","","B","B"]
["Топлинен капацитет","Ном.","","kW","5.80","7.00"]
["Забележки","","","","(1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон"]
["","","","","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми"]
["","","","","(3) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(3) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m."]
["","","","","(4) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(4) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m."]
["Охлаждане с конвекция","Клас на енергийна ефективност","","","","A+"]
["","SEER","","","","5.76"]
["Отопление с конвекция (умерен климат)","Клас на енергийна ефективност","","","","A+"]
["","SCOP/A","","","","4.04"]