{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":10,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FFA-A9 / RXM-R"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FFA25A2VEB9 / RXM25R5V1B","FFA35A2VEB9 / RXM35R5V1B","FFA50A2VEB9 / RXM50R5V1B","FFA50A2VEB9 / RXM50R2V1B","FFA60A2VEB9 / RXM60R2V1B","FFA60A2VEB9 / RXM60R5V1B"]
["Капацитет на охлаждане","Ном.","","кВт","","","5.00","5.00","5.70","5.70"]
["Капацитет на отопление","Ном.","","кВт","","","5.80","5.80","7.00","7.00"]
["Номинална ефективност","Годишен разход на енергия","","kWh","","","772","772","931","931"]
["","COP","","","","","3.49","3.49","3.41","3.41"]
["","EER","","","","","3.24","3.24","3.05","3.05"]
["","Директива за обозначаване на енергийната ефективност:","Охлаждане","","","","A","A","B","B"]
["","","Отопление","","","","B","B","B","B"]
["Забележки","","","","","","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m."]
["","","","","","","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m."]
["","","","","","","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон"]
["","","","","","","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми"]
["Капацитет на охлаждане","Ном.","","кВт","2.50","3.40"]
["Топлинен капацитет","Ном.","","кВт","3.20","4.20"]
["Номинална ефективност","EER","","","4.57","3.81"]
["","COP","","","3.90","3.50"]
["","Годишен разход на енергия","","kWh","273","446"]
["","Директива за обозначаване на енергийната ефективност:","Охлаждане","","A","A"]
["","","Отопление","","A","B"]
["Охлаждане с конвекция","Клас на енергийна ефективност","","","A++","A++"]
["","Капацитет","Pdesign","кВт","2.50","3.40"]
["","SEER","","","6.17","6.38"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","142","186"]
["Отопление с конвекция (умерен климат)","Клас на енергийна ефективност","","","A+","A+"]
["","Капацитет","Pdesign","кВт","2.31","3.10"]
["","SCOP/A","","","4.24","4.10"]
["","Pdh Капацитет на отопление при -10°","","кВт","2.03","2.04"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","762","1058"]
["Диапазон на енергийна ефективност","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]