{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":6,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FFA-A9 / RXM-R9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FFA25A2VEB9 / RXM25R5V1B9","FFA35A2VEB9 / RXM35R5V1B9"]
["Капацитет на охлаждане","Ном.","","kW","2.50","3.40"]
["Топлинен капацитет","Ном.","","kW","3.20","4.20"]
["Номинална ефективност","Годишен разход на енергия","","kWh","273","446"]
["","COP","","","3.90","3.50"]
["","EER","","","4.57","3.81"]
["","Директива за обозначаване на енергийната ефективност:","Охлаждане","","A","A"]
["","","Отопление","","A","B"]
["Охлаждане с конвекция","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","","186"]
["","Капацитет","Pdesign","kW","","3.40"]
["Отопление с конвекция (умерен климат)","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","","1,058"]
["","Капацитет","Pdesign","kW","","3.10"]
["Забележки","","","","(1) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m."]
["","","","","(2) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m."]
["","","","","(3) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон"]
["","","","","(4) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми"]
["Охлаждане с конвекция","Клас на енергийна ефективност","","","","A++"]
["","SEER","","","","6.38"]
["Отопление с конвекция (умерен климат)","Клас на енергийна ефективност","","","","A+"]
["","SCOP/A","","","","4.10"]