{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":7,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHA-A(9) / ARXM-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHA71AVEB99 / ARXM71A5V1B","FHA71AVEB9 / ARXM71A5V1B","FHA71AVEB98 / ARXM71A5V1B"]
["Капацитет на охлаждане","Ном.","","кВт","6.8","6.8","6.8"]
["Топлинен капацитет","Ном.","","кВт","7.5","7.5","7.5"]
["Номинална ефективност","EER","","","3.56","3.56","3.56"]
["","COP","","","3.6","3.6","3.6"]
["","Годишен разход на енергия","","kWh","955","955","955"]
["","Директива за обозначаване на енергийната ефективност:","Охлаждане","","A","A","A"]
["","","Отопление","","B","B","B"]
["Охлаждане с конвекция","Клас на енергийна ефективност","","","A+","A+","A+"]
["","Капацитет","Pdesign","кВт","6.8","6.8","6.8"]
["","SEER","","","5.87","5.87","5.87"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","406","406","406"]
["Отопление с конвекция (умерен климат)","Клас на енергийна ефективност","","","A","A","A"]
["","Капацитет","Pdesign","кВт","4.5","4.5","4.5"]
["","SCOP/A","","","3.8","3.8","3.8"]
["","Pdh Капацитет на отопление при -10°","","кВт","4.5","4.5","4.5"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","1659","1659","1659"]
["Диапазон на енергийна ефективност","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Забележки","","","","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m."]
["","","","","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m."]
["","","","","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон"]
["","","","","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми"]