{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":33,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHA-A(9) / RZQSG-L3/9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / RZQSG71L3V1B","FHA71AVEB9 / RZQSG71L3V1B","FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / RZQSG71L3V1B","FHA71AVEB99 / RZQSG71L3V1B","FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / RZQSG71L3V1B","FHA71AVEB98 / RZQSG71L3V1B","FHA100AVEB / RZQSG100L9V1B","FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / RZQSG100L9V1B","FHA50AVEB9 / FHA50AVEB9 / RZQSG100L9V1B","FHA100AVEB9 / RZQSG100L9V1B","FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / RZQSG100L9V1B","FHA50AVEB99 / FHA50AVEB99 / RZQSG100L9V1B","FHA100AVEB8 / RZQSG100L9V1B","FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / RZQSG100L9V1B","FHA50AVEB98 / FHA50AVEB98 / RZQSG100L9V1B","FHA125AVEB / RZQSG125L9V1B","FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / RZQSG125L9V1B","FHA50AVEB9 / FHA50AVEB9 / FHA50AVEB9 / RZQSG125L9V1B","FHA60AVEB9 / FHA60AVEB9 / RZQSG125L9V1B","FHA125AVEB9 / RZQSG125L9V1B","FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / RZQSG125L9V1B","FHA60AVEB99 / FHA60AVEB99 / RZQSG125L9V1B","FHA50AVEB99 / FHA50AVEB99 / FHA50AVEB99 / RZQSG125L9V1B","FHA125AVEB8 / RZQSG125L9V1B","FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / RZQSG125L9V1B","FHA50AVEB98 / FHA50AVEB98 / FHA50AVEB98 / RZQSG125L9V1B","FHA60AVEB98 / FHA60AVEB98 / RZQSG125L9V1B","FHA140AVEB9 / RZQSG140L9V1B","FHA140AVEB8 / RZQSG140L9V1B"]
["Капацитет на охлаждане","Ном.","","kW","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","13.40","13.40"]
["Охлаждане с конвекция","SEER","","","5.10","5.61","5.10","5.61","5.10","5.61","5.61","5.10","5.10","5.61","5.10","5.10","5.61","5.10","5.10","5.61","4.80","4.80","4.80","5.61","4.80","4.80","4.80","5.61","4.80","4.80","4.80","5.61","5.61"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","467","425","467","425","467","425","593","652","652","593","652","652","593","652","652","749","875","875","875","749","875","875","875","749","875","875","875","1,434","1,434"]
["","Капацитет","Pdesign","kW","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","13.40","13.40"]
["","Клас на енергийна ефективност","","","A","A+","A","A+","A","A+","A+","A","A","A+","A","A","A+","A","A","A+","B","B","B","A+","B","B","B","A+","B","B","B"]
["Отопление с конвекция (умерен климат)","Капацитет","Pdesign","kW","6.00","7.60","6.00","7.60","6.00","7.60","7.60","7.60","7.60","7.60","7.60","7.60","7.60","7.60","7.60","7.60","7.60","7.60","7.60","7.60","7.60","7.60","7.60","7.60","7.60","7.60","7.60","11.61","11.61"]
["","SCOP/A","","","3.80","3.90","3.80","3.90","3.80","3.90","3.91","3.96","3.80","3.91","3.96","3.80","3.91","3.96","3.80","4.01","3.80","3.80","3.80","4.01","3.80","3.80","3.80","4.01","3.80","3.80","3.80","3.72","3.72"]
["","Клас на енергийна ефективност","","","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A+","A","A","A","A+","A","A","A","A+","A","A","A"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","2,211","2,727","2,211","2,727","2,211","2,727","2,722","2,690","2,800","2,722","2,690","2,800","2,722","2,690","2,800","2,654","2,800","2,800","2,800","2,654","2,800","2,800","2,800","2,654","2,800","2,800","2,800","4,376","4,376"]
["Номинална ефективност","Годишен разход на енергия","","kWh","","983","","983","","983","1,480","","","1,480","","","1,480","","","2,076","","","","2,076","","","","2,076"]
["","EER","","","3.15","3.46","3.15","3.46","3.15","3.46","3.21","3.20","3.11","3.21","3.20","3.11","3.21","3.20","3.11","2.89","2.95","3.05","2.91","2.89","2.95","2.91","3.05","2.89","2.95","3.05","2.91","2.63","2.63"]
["","COP","","","","4.00","","4.00","","4.00","3.61","","","3.61","","","3.61","","","3.62","","","","3.62","","","","3.62","","","","3.41","3.41"]
["","Директива за обозначаване на енергийната ефективност:","Охлаждане","","","A","","A","","A","A","","","A","","","A","","","C","","","","C","","","","C"]
["","","Отопление","","","A","","A","","A","A","","","A","","","A","","","A","","","","A","","","","A"]
["Топлинен капацитет","Ном.","","kW","","7.50","","7.50","","7.50","10.80","","","10.80","","","10.80","","","13.50","","","","13.50","","","","13.50","","","","15.50","15.50"]
["Забележки","","","","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m."]
["","","","","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m."]
["","","","","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон"]
["","","","","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми"]