{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":7,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHA-A / RXM-M9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHA35AVEB / RXM35M3V1B9","FHA50AVEB / RXM50M3V1B9","FHA60AVEB / RXM60M3V1B9"]
["Капацитет на охлаждане","Ном.","","кВт","3.40"]
["Охлаждане с конвекция","SEER","","","6.24"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","191"]
["","Капацитет","Pdesign","кВт","3.40"]
["","Клас на енергийна ефективност","","","A++"]
["Отопление с конвекция (умерен климат)","Капацитет","Pdesign","кВт","3.10"]
["","SCOP/A","","","4.43"]
["","Клас на енергийна ефективност","","","A+"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","979"]
["Номинална ефективност","Годишен разход на енергия","","kWh","456"]
["","EER","","","3.73"]
["","COP","","","4.08"]
["","Директива за обозначаване на енергийната ефективност:","Охлаждане","","A"]
["","","Отопление","","A"]
["Топлинен капацитет","Ном.","","кВт","4.00"]
["Забележки","","","","(1) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми"]
["","","","","(2) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон"]
["","","","","(3) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m."]
["","","","","(4) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m."]
["Външно тяло","","","","","RXM50M3V1B9","RXM60M3V1B9"]
["Капацитет на охлаждане","Ном.","","кВт","","5.00","5.70"]
["Топлинен капацитет","Ном.","","кВт","","6.00","7.20"]
["Номинална ефективност","EER","","","","3.21","3.29"]
["","COP","","","","3.35","3.32"]
["","Годишен разход на енергия","","kWh","","780","867"]
["","Директива за обозначаване на енергийната ефективност:","Охлаждане","","","B","A"]
["","","Отопление","","","C","C"]
["Охлаждане с конвекция","Клас на енергийна ефективност","","","","A+","A+"]
["","Капацитет","Pdesign","кВт","","5.00","5.70"]
["","SEER","","","","5.92","6.08"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","","295","328"]
["Отопление с конвекция (умерен климат)","Клас на енергийна ефективност","","","","A","A"]
["","Капацитет","Pdesign","кВт","","4.35","4.71"]
["","SCOP/A","","","","3.86","3.87"]
["","Pdh Капацитет на отопление при -10°","","кВт","","3.85","4.08"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","","1578","1704"]