{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":17,"n_cols":7,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHQ-C / RR-BW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHQ71CAVEB / RR71B8W1B","FHQ100CAVEB / RR100B8W1B","FHQ125CAVEB / RR125B8W1B"]
["Капацитет на охлаждане","Ном.","","kW","7.1 (3)","9.8 (3)","12.2 (3)"]
["Тръбни връзки","Tечност","Вън. д.","мм","9.52","9.52","9.52"]
["","Газ","Вън. д.","мм","15.9","15.9","15.9"]
["","Дренаж","вън. д.","мм","26","26","26"]
["Номинална ефективност","EER","","","2.68","2.66","2.71"]
["","Годишен разход на енергия","","kWh","1,325","1,840","2,255"]
["","Директива за обозначаване на енергийната ефективност:","Охлаждане","","D","D","D"]
["Забележки","","","","(1) - Годишно потребление на електроенергия: базиран на средното потребление за 500 работни часа през годината на пълно натоварване (номинални условия).","(1) - Годишно потребление на електроенергия: базиран на средното потребление за 500 работни часа през годината на пълно натоварване (номинални условия).","(1) - Годишно потребление на електроенергия: базиран на средното потребление за 500 работни часа през годината на пълно натоварване (номинални условия)."]
["","","","","(2) - Етикет за енергийна ефективност: варира от  A (най-ефективен) до G (най-малко ефективен)","(2) - Етикет за енергийна ефективност: варира от  A (най-ефективен) до G (най-малко ефективен)","(2) - Етикет за енергийна ефективност: варира от  A (най-ефективен) до G (най-малко ефективен)"]
["","","","","(3) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.","(3) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.","(3) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м."]
["","","","","(4) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване","(4) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване","(4) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване"]