{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":22,"n_cols":14,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTX-K / RX-K"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTX20KV1B / RX20K2V1B","FTX20KV1B / RX20K5V1B","FTX25KV1B / RX25K2V1B","FTX25KV1B / RX25K5V1B","FTX35KV1B / RX35K2V1B","FTX35KV1B / RX35K5V1B","FTX50K2V1B / RX50K2V1B","FTX50KV1B / RX50KV1B","FTX60K2V1B / RX60K2V1B","FTX60KV1B / RX60KV1B"]
["Капацитет на охлаждане","Мин.","","кВт","1.3","1.3","1.3","1.3","1.3","1.3","1.7","1.7","1.7","1.7"]
["","Макс.","","кВт","2.6","2.6","3.0","3.0","4.0","4.0","6.0","6.0","7.0","7.0"]
["","Ном.","","кВт","2.0 (2)","2.0 (2)","2.5 (2)","2.5 (2)","3.5 (2)","3.5 (2)","5.0","5.0 (2)","6.0","6.0 (2)"]
["Тръбни съединения","Tечност","Вън. д.","мм","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","","6.35","","6.35"]
["","Газ","Вън. д.","мм","9.5","9.5","9.5","9.5","9.5","9.5","","12.7","","12.7"]
["","Дренаж","вън. д.","мм","18","18","18","18","18","18","","16","","16"]
["Номинална ефективност","Годишен разход на енергия","","kWh","251","251","331","331","510","510","698","698","822","822"]
["","EER","","","3.98 (1)","3.98 (1)","3.78 (1)","3.78 (1)","3.4 (1)","3.4 (1)","3.58","3.58 (1)","3.65","3.65 (1)"]
["","COP","","","4.77 (1)","4.77 (1)","4.36 (1)","4.36 (1)","4.0 (1)","4.0 (1)","3.80","3.80 (1)","3.63","3.63 (1)"]
["","Директива за обозначаване на енергийната ефективност:","Охлаждане","","A","A","A","A","A","A","","A","","A"]
["","","Отопление","","A","A","A","A","A","A","","A","","A"]
["Капацитет на отопление","Ном.","","кВт","2.5 (2)","2.5 (2)","3.0 (2)","3.0 (2)","4.0 (2)","4.0 (2)","6.0","6.0 (2)","7.0","7.0 (2)"]
["","Мин.","","кВт","1.3","1.3","1.3","1.3","1.3","1.3","1.7","1.7","1.7","1.7"]
["","Макс.","","кВт","3.5","3.5","4.0","4.0","4.8","4.8","7.7","7.7","8.0","8.0"]
["Забележки","","","","(1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС","(1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС","(1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС","(1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС","(1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС","(1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС"]
["","","","","(2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване","(2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване","(2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване","(2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване","(2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване","(2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване"]