{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":40,"n_cols":7,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXA-CW / RXA-A8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXA20C2V1BW / RXA20A5V1B8","FTXA25C2V1BW / RXA25A5V1B8","FTXA35C2V1BW / RXA35A5V1B8"]
["Капацитет на охлаждане","Мин.","","кВт","","1.30","1.40"]
["","Ном.","","кВт","","2.50","3.40"]
["","Макс.","","кВт","","3.20","4.00"]
["Капацитет на отопление","Мин.","","кВт","","1.30","1.40"]
["","Ном.","","кВт","","2.80","4.00"]
["","Макс.","","кВт","","4.70","5.20"]
["Номинална ефективност","Годишен разход на енергия","","kWh","","280","389"]
["","COP","","","","5.00","4.04"]
["","EER","","","","4.46","4.37"]
["","Директива за обозначаване на енергийната ефективност:","Охлаждане","","","A","A"]
["","","Отопление","","","A","A"]
["Забележки","","","","","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m."]
["","","","","","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m."]
["","","","","","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон"]
["Капацитет на охлаждане","Мин.","","кВт","1.30"]
["","Ном.","","кВт","2.00"]
["","Макс.","","кВт","2.60"]
["Топлинен капацитет","Мин.","","кВт","1.30"]
["","Ном.","","кВт","2.50"]
["","Макс.","","кВт","3.50"]
["Номинална ефективност","EER","","","4.70"]
["","COP","","","5.00"]
["","Годишен разход на енергия","","kWh","213"]
["","Директива за обозначаване на енергийната ефективност:","Охлаждане","","A"]
["","","Отопление","","A"]
["Охлаждане с конвекция","Клас на енергийна ефективност","","","A+++"]
["","Капацитет","Pdesign","кВт","2.00"]
["","SEER","","","8.75"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","80"]
["Отопление с конвекция (умерен климат)","Клас на енергийна ефективност","","","A+++"]
["","Капацитет","Pdesign","кВт","2.40"]
["","SCOP/A","","","5.15"]
["","Pdh Капацитет на отопление при -10°","","кВт","2.04"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","652"]