{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":7,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXA-DC / RXA-A9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXA20D2V1BC / RXA20A5V1B9","FTXA25D2V1BC / RXA25A5V1B9","FTXA35D2V1BC / RXA35A5V1B9"]
["Капацитет на охлаждане","Мин.","","кВт","1.30","1.30","1.40"]
["","Ном.","","кВт","2.00","2.50","3.40"]
["","Макс.","","кВт","2.60","3.20","4.00"]
["Топлинен капацитет","Мин.","","кВт","1.30","1.30","1.40"]
["","Ном.","","кВт","2.50","2.80","4.00"]
["","Макс.","","кВт","3.50","4.70","5.20"]
["Номинална ефективност","EER","","","4.70","4.46","4.37"]
["","COP","","","5.00","5.00","4.04"]
["","Годишен разход на енергия","","kWh","213","280","389"]
["","Директива за обозначаване на енергийната ефективност:","Охлаждане","","A","A","A"]
["","","Отопление","","A","A","A"]
["Охлаждане с конвекция","Клас на енергийна ефективност","","","A+++","A+++","A+++"]
["","Капацитет","Pdesign","кВт","2.00","2.50","3.40"]
["","SEER","","","8.75","8.74","8.73"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","80","100","136"]
["Отопление с конвекция (умерен климат)","Клас на енергийна ефективност","","","A+++","A+++","A+++"]
["","Капацитет","Pdesign","кВт","2.40","2.45","2.50"]
["","SCOP/A","","","5.15","5.15","5.15"]
["","Pdh Капацитет на отопление при -10°","","кВт","2.04","2.09","2.10"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","652","666","680"]
["Диапазон на енергийна ефективност","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Забележки","","","","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m."]
["","","","","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m."]
["","","","","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон"]