{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":5,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXF-D / RXF-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXF50D2V1B / RXF50F5V1B"]
["Outdoor unit","","","","RXF50F5V1B"]
["Капацитет на охлаждане","Мин.","","kW","1.3"]
["","Ном.","","kW","5"]
["","Макс.","","kW","5.3"]
["Топлинен капацитет","Мин.","","kW","1.43"]
["","Ном.","","kW","5.4"]
["","Макс.","","kW","6.13"]
["Номинална ефективност","EER","","","3.3"]
["","COP","","","3.71"]
["","Годишен разход на енергия","","kWh","269"]
["","Директива за обозначаване на енергийната ефективност:","Охлаждане","","A"]
["","","Отопление","","A"]
["Охлаждане с конвекция","Клас на енергийна ефективност","","","A++"]
["","Капацитет","Pdesign","kW","5"]
["","SEER","","","6.5"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","269"]
["Отопление с конвекция (умерен климат)","Клас на енергийна ефективност","","","A+"]
["","Капацитет","Pdesign","kW","3.8"]
["","SCOP/A","","","4.1"]
["","Pdh Капацитет на отопление при -10°","","kW","3.24"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","1297"]
["Забележки","","","","(1) - Номиналният капацитет за охлаждане важи за: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 m, разлика в нивата: 0 m. Данни за серия с висока ефективност, сертифицирана по Eurovent"]
["","","","","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°CDB, външна температура: 7°CDB, 6°CWB, еквивалентна дължина на тръбите: 5 m, разлика в нивата: 0 m. Данни за серия със стандартна ефективност"]
["","","","","(3) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми"]