{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":32,"n_cols":7,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXF-F / RXF-D"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXF50F5V1B / RXF50D5V1B","FTXF60F2V1B / RXF60D5V1B","FTXF71F2V1B / RXF71D5V1B"]
["Outdoor unit","","","","RXF50D5V1B"]
["Капацитет на охлаждане","Мин.","","kW","1.70","1.7","2.3"]
["","Ном.","","kW","5","6","7.1"]
["","Макс.","","kW","6","7","7.3"]
["Топлинен капацитет","Мин.","","kW","1.70","1.7","2.3"]
["","Ном.","","kW","6","6.4","8.2"]
["","Макс.","","kW","7.70","8","9"]
["Номинална ефективност","EER","","","3.33","3.25","2.56"]
["","COP","","","3.71","3.93","3.15"]
["","Годишен разход на енергия","","kWh","282","923","1387"]
["","Директива за обозначаване на енергийната ефективност:","Охлаждане","","A","A","E"]
["","","Отопление","","A","A","A"]
["Охлаждане с конвекция","Клас на енергийна ефективност","","","A++","A++","A"]
["","Капацитет","Pdesign","kW","5","6","7.1"]
["","SEER","","","6.21","6.15","5.15"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","282","342","483"]
["Отопление с конвекция (умерен климат)","Клас на енергийна ефективност","","","A+","A+","A"]
["","Капацитет","Pdesign","kW","4.60","4.8","6.2"]
["","SCOP/A","","","4.06","4.06","3.81"]
["","Pdh Капацитет на отопление при -10°","","kW","4.07","4.24","5.02"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","1,585","1654","2275"]
["Забележки","","","","(1) - Номиналният капацитет за охлаждане важи за: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 m, разлика в нивата: 0 m. Данни за серия с висока ефективност, сертифицирана по Eurovent","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m."]
["","","","","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°CDB, външна температура: 7°CDB, 6°CWB, еквивалентна дължина на тръбите: 5 m, разлика в нивата: 0 m. Данни за серия със стандартна ефективност","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m."]
["","","","","(3) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон"]
["Диапазон на енергийна ефективност","","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Забележки","","","","","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми"]