{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":9,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXF-F / RXF-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXF20F5V1B / RXF20F5V1B","FTXF25F5V1B / RXF25F5V1B","FTXF35F5V1B / RXF35F5V1B","FTXF42F5V1B / RXF42F5V1B","FTXF50F5V1B / RXF50F5V1B"]
["Outdoor unit","","","","RXF20F5V1B","RXF25F5V1B","RXF35F5V1B","RXF42F5V1B","RXF50F5V1B"]
["Капацитет на охлаждане","Мин.","","кВт","1.3","1.30","1.30","1.4","1.30"]
["","Ном.","","кВт","2","2.50","3.30","4.2","5"]
["","Макс.","","кВт","2.4","2.80","3.80","4.3","5.30"]
["Топлинен капацитет","Мин.","","кВт","1.3","1.30","1.30","1.4","1.43"]
["","Ном.","","кВт","2.4","2.80","3.50","4.6","5.40"]
["","Макс.","","кВт","3.3","3.70","4.40","5","6.13"]
["Номинална ефективност","EER","","","3.38","3.24","3.30","3.3","3.30"]
["","COP","","","3.75","3.73","3.72","3.71","3.71"]
["","Годишен разход на енергия","","kWh","108","135","188","226","269"]
["","Директива за обозначаване на енергийната ефективност:","Охлаждане","","A","A","A","A","A"]
["","","Отопление","","A","A","A","A","A"]
["Охлаждане с конвекция","Клас на енергийна ефективност","","","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Капацитет","Pdesign","кВт","2","2.50","3.50","4.2","5"]
["","SEER","","","6.5","6.50","6.50","6.5","6.50"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","108","135","188","226","269"]
["Отопление с конвекция (умерен климат)","Клас на енергийна ефективност","","","A+","A+","A+","A+","A+"]
["","Капацитет","Pdesign","кВт","2.2","2.40","2.60","3.3","3.80"]
["","SCOP/A","","","4.2","4.20","4.20","4.3","4.10"]
["","Pdh Капацитет на отопление при -10°","","кВт","1.86","1.97","2.21","2.61","3.24"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","733","801","867","1,075","1,297"]
["Забележки","","","","(1) - Номиналният капацитет за охлаждане важи за: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 m, разлика в нивата: 0 m. Данни за серия с висока ефективност, сертифицирана по Eurovent","(1) - Номиналният капацитет за охлаждане важи за: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 m, разлика в нивата: 0 m. Данни за серия с висока ефективност, сертифицирана по Eurovent","(1) - Номиналният капацитет за охлаждане важи за: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 m, разлика в нивата: 0 m. Данни за серия с висока ефективност, сертифицирана по Eurovent","(1) - Номиналният капацитет за охлаждане важи за: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 m, разлика в нивата: 0 m. Данни за серия с висока ефективност, сертифицирана по Eurovent","(1) - Номиналният капацитет за охлаждане важи за: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 m, разлика в нивата: 0 m. Данни за серия с висока ефективност, сертифицирана по Eurovent"]
["","","","","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°CDB, външна температура: 7°CDB, 6°CWB, еквивалентна дължина на тръбите: 5 m, разлика в нивата: 0 m. Данни за серия със стандартна ефективност","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°CDB, външна температура: 7°CDB, 6°CWB, еквивалентна дължина на тръбите: 5 m, разлика в нивата: 0 m. Данни за серия със стандартна ефективност","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°CDB, външна температура: 7°CDB, 6°CWB, еквивалентна дължина на тръбите: 5 m, разлика в нивата: 0 m. Данни за серия със стандартна ефективност","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°CDB, външна температура: 7°CDB, 6°CWB, еквивалентна дължина на тръбите: 5 m, разлика в нивата: 0 m. Данни за серия със стандартна ефективност","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°CDB, външна температура: 7°CDB, 6°CWB, еквивалентна дължина на тръбите: 5 m, разлика в нивата: 0 m. Данни за серия със стандартна ефективност"]
["","","","","(3) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(3) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(3) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(3) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(3) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми"]