{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":51,"n_cols":12,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXF-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FTXF20F5V1B","FTXF25F5V1B","FTXF35F5V1B","FTXF50F5V1B","FTXF60F2V1B","FTXF42F5V1B (Archived)","FTXF71F2V1B (Archived)"]
["Входяща мощност","Охлаждане","","Ном.","кВт","0.023","0.023","0.029","0.04","0.032","0.04","0.032"]
["","Отопление","","Ном.","кВт","0.023","0.023","0.029","0.04","0.035","0.04","0.035"]
["Корпус","Цвят","","","","Бяло","Бяло","Бяло","Бяло","Бяло","Бяло","Бяло"]
["Размери","Тяло","","Височина","мм","286","286","286","286","295","286","295"]
["","","","Широчина","мм","770","770","770","770","990","770","990"]
["","","","Дълбочина","мм","225","225","225","225","263","225","263"]
["Тегло","Тяло","","","кг","8","8","8.5","9","13.5","9","13.5"]
["Вентилатор","Скорост на въздушния поток","Охлаждане","Висок","м³/мин","9.8","10","11.5","12.6","17.3","12.6","17.3"]
["","Дебит на въздушен поток","Охлаждане","Среден","м³/мин","8","8","8","9","14.8","9","14.8"]
["","","","Ниско","м³/мин","6","6.2","6.4","7.2","12.2","6.9","12.2"]
["","","","Тих режим","м³/мин","4.3","4.3","4.4","6.4","10.7","4.9","10.7"]
["","","Отопление","Висок","м³/мин","10.4","10.4","11.9","12.8","17.9","12.8","17.9"]
["","Дебит на въздушен поток","Отопление","Среден","м³/мин","8.3","8.4","8.6","9.6","15.8","8.8","15.8"]
["","","Отопление","Ниско","м³/мин","6.2","6.4","6.5","7.2","12.8","6.7","12.8"]
["","","","Вентилатор-=-Скорост на въздушния поток-=-Отопление-=-Тих режим-=-м³/мин","м³/мин","5.3","5.3","5.3","6.4","11.3","5.2","11.3"]
["Звукова мощност","Охлаждане","","","дБА","53","54","54","59","60","59","62"]
["","Отопление","","","дБА","55","55","56","59","62","59","62"]
["Ниво на звуково налягане","Охлаждане","","Висок","дБА","39","40","43","45","45","45","46"]
["","","","Среден","дБА","33","33","34","39","41","36","42"]
["","","","Ниско","дБА","25","26","27","34","36","30","37"]
["","","","Тих режим","дБА","20","20","20","31","33","22","34"]
["","Отопление","","Висок","дБА","39","40","40","44","44","44","45"]
["","","","Среден","дБА","34","34","35","38","40","34","41"]
["","","","Ниво на звуково налягане-=-Отопление-=-Ниско-=-dBA","дБА","28","28","29","33","35","28","36"]
["","","","Тих режим","дБА","21","21","21","30","32","22","33"]
["Тръбни съединения","Tечност","","Вън. д.","мм","6","6","6","6","6.35","6","6.35"]
["","Газ","","Вън. д.","мм","9.5","9.5","9.5","12.7","12.7","9.5","12.7"]
["","Дренаж","","","","18","18","18","18","18","18","18"]
["Системи за управление","Инфрачервено дистанционно управление","","","","ARC480A93","ARC480A93","ARC480A93","ARC480A93","ARC470A1","ARC480A93","ARC470A1"]
["","Жично дистанционно управление","","","","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1"]
["Стандартни аксесоари","Installation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","AAA dry-cell batteries","","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","General safety precautions","","","","1","1","1","1","","1"]
["","Operation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Indoor unit fixing screws","","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Infrared remote control","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Mounting plate","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Remote control holder","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Електрозахранване","Име","","","","","","","","V1","","V1"]
["","Фаза","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Честота","","","Хц","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Напрежение","","","V","220-440","220-440","220-440","220-440","220-240","220-440","220-240"]
["Забележки","","","","","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м.","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м.","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м.","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м.","","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м."]
["","","","","","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м (хоризонтално)","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м (хоризонтално)","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м (хоризонтално)","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м (хоризонтално)","","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м (хоризонтално)"]
["","","","","","(3) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(3) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(3) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(3) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","","(3) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми"]