{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":36,"n_cols":6,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXG-LW / RXLG-M"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXG25LV1BW / RXLG25M2V1B","FTXG35LV1BW / RXLG35M2V1B"]
["Outdoor unit","","","","RXLG25M","RXLG35M"]
["Капацитет на охлаждане","Мин.","","кВт","1.3","1.4"]
["","Ном.","","кВт","2.5","3.5"]
["","Макс.","","кВт","4.0","4.6"]
["Топлинен капацитет","Мин.","","кВт","1.0","1.0"]
["","Ном.","","кВт","4.4","5.1"]
["","Макс.","","кВт","6.1, 3.6","6.7, 4.2"]
["Номинална ефективност","EER","","","3.68","3.57"]
["","COP","","","4.31","3.89"]
["","Годишен разход на енергия","","kWh","340","490"]
["","Директива за обозначаване на енергийната ефективност:","Охлаждане","","A","A"]
["","","Отопление","","A","A"]
["Тръбни съединения","Дренаж","вън. д.","mm","18","18"]
["","Газ","Вън. д.","mm","9.5","9.5"]
["","Tечност","Вън. д.","mm","6.35","6.35"]
["Охлаждане с конвекция","Клас на енергийна ефективност","","","A++","A++"]
["","Капацитет","Pdesign","кВт","2.50","3.50"]
["","SEER","","","7.04","6.67"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","124","184"]
["Отопление с конвекция (умерен климат)","Клас на енергийна ефективност","","","A++","A++"]
["","Капацитет","Pdesign","кВт","2.50","3.00"]
["","SCOP/A","","","4.64","4.60"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","755","913"]
["Забележки","","","","(1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС","(1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС"]
["","","","","(2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване","(2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване"]
["","","","","(3) - 220V","(3) - 220V"]
["","","","","(4) - 230V","(4) - 230V"]
["","","","","(5) - 240V","(5) - 240V"]
["","","","","(6) - За номиналния минимален капацитет, вентилаторът на вътр. тяло е настроен за SL кран","(6) - За номиналния минимален капацитет, вентилаторът на вътр. тяло е настроен за SL кран"]
["","","","","(7) - Максимален капацитет на отопление при външна температура -15°C","(7) - Максимален капацитет на отопление при външна температура -15°C"]