{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":7,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXJ-AW9 / RXJ-M9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXJ20A2V1BW9 / RXJ20M5V1B9","FTXJ25A2V1BW9 / RXJ25M5V1B9","FTXJ35A2V1BW9 / RXJ35M5V1B9"]
["Капацитет на охлаждане","Ном.","","kW","2.30","2.40","3.50"]
["Топлинен капацитет","Ном.","","kW","2.50","3.20","4.00"]
["Номинална ефективност","EER","","","4.64","4.73","4.09"]
["","COP","","","5.00","4.57","4.04"]
["","Годишен разход на енергия","","kWh","248","254","428"]
["","Директива за обозначаване на енергийната ефективност:","Охлаждане","","A","A","A"]
["","","Отопление","","A","A","A"]
["Охлаждане с конвекция","Клас на енергийна ефективност","","","A+++","A+++","A++"]
["","Капацитет","Pdesign","kW","2.30","2.40","3.50"]
["","SEER","","","8.73","8.64","7.19"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","92","97","170"]
["Отопление с конвекция (умерен климат)","Клас на енергийна ефективност","","","A++","A++","A++"]
["","Капацитет","Pdesign","kW","2.10","2.70","3.00"]
["","SCOP/A","","","4.61","4.60","4.60"]
["","Pdh Капацитет на отопление при -10°","","kW","1.80","2.18","2.61"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","638","822","913"]
["Energy Efficiency Range","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Забележки","","","","(1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон"]
["","","","","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми"]
["","","","","(3) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(3) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(3) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m."]
["","","","","(4) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(4) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(4) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m."]