{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":56,"n_cols":17,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXM-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FTXM20A2V1B","FTXM20A5V1B","FTXM25A2V1B","FTXM25A5V1B","FTXM35A5V1B","FTXM35A2V1B","FTXM42A2V1B","FTXM42A5V1B","FTXM50A5V1B","FTXM50A2V1B","FTXM60A2V1B","FTXM71A2V1B"]
["Входяща мощност","Охлаждане","","Ном.","kW","0.019","0.019","0.019","0.019","0.029","0.029","0.031","0.031","0.034","0.034","0.035","0.037"]
["","Отопление","","Ном.","kW","0.018","0.018","0.018","0.018","0.019","0.019","0.035","0.035","0.036","0.036","0.034","0.041"]
["Корпус","Цвят","","","","Бяло","Бяло","Бяло","Бяло","Бяло","Бяло","Бяло","Бяло","Бяло","Бяло","Бяло","Бяло"]
["Размери","Тяло","","Височина","мм","298","298","298","298","298","298","298","298","298","298","298","298"]
["","","","Широчина","мм","804","804","804","804","804","804","804","804","804","804","997","997"]
["","","","Дълбочина","мм","252","252","252","252","252","252","252","252","252","252","292","292"]
["Тегло","Тяло","","","kg","11.5","11.5","11.5","11.5","11.5","11.5","11.5","11.5","11.5","11.5","14.5","14.5"]
["Вентилатор","Скорост на въздушния поток","Охлаждане","Висок","м³/мин","11.9","11.9","11.9","11.9","13.2","13.2","13.3","13.3","12.7","12.7","15.6","15.8"]
["","Дебит на въздушен поток","Охлаждане","Среден","м³/мин","8.9","8.9","8.9","8.9","9.4","9.4","9.8","9.8","10.4","10.4","13.4","13.6"]
["","","","Ниско","м³/мин","6.3","6.3","6.3","6.3","7.1","7.1","7.2","7.2","7.8","7.8","11.2","11.4"]
["","","","Тих режим","м³/мин","4.9","4.9","4.9","4.9","4.6","4.6","5.0","5.0","5.9","5.9","8.6","9.3"]
["","","Отопление","Висок","м³/мин","11.4","11.4","11.4","11.4","11.1","11.1","14.0","14.0","14.5","14.5","15.9","17.3"]
["","Дебит на въздушен поток","Отопление","Среден","м³/мин","9.2","9.2","9.2","9.2","9.4","9.4","10.0","10.0","11.5","11.5","14.6","15.3"]
["","","Отопление","Ниско","м³/мин","6.9","6.9","6.9","6.9","6.9","6.9","7.1","7.1","8.6","8.6","11.8","12.3"]
["","","","Вентилатор-=-Скорост на въздушния поток-=-Отопление-=-Тих режим-=-м³/мин","м³/мин","4.9","4.9","4.9","4.9","5.1","5.1","5.3","5.3","6.9","6.9","10.5","11.2"]
["Звукова мощност","Охлаждане","","","дБА","54","54","54","54","58","58","60","60","60","60","60","60"]
["","Отопление","","","дБА","53","53","53","53","53","53","60","60","60","60","59","61"]
["Ниво на звуково налягане","Охлаждане","","Висок","дБА","41","41","41","41","45","45","45","45","46","46","46","47"]
["","","","Среден","дБА","33","33","33","33","37","37","38","38","40","40","42","43"]
["","","","Ниско","дБА","25","25","25","25","29","29","30","30","33","33","37","38"]
["","","","Тих режим","дБА","19","19","19","19","19","19","21","21","27","27","30","32"]
["","Отопление","","Висок","дБА","39","39","39","39","39","39","45","45","46","46","45","46"]
["","","","Среден","дБА","34","34","34","34","35","35","37","37","41","41","41","42"]
["","","","Ниво на звуково налягане-=-Отопление-=-Ниско-=-dBA","дБА","26","26","27","27","28","28","29","29","34","34","36","37"]
["","","","Тих режим","дБА","20","20","20","20","20","20","21","21","31","31","33","34"]
["Хладилен агент","Потенциал на глобално затопляне","","","","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["Тръбни съединения","Tечност","","Вън. д.","мм","6.4","6.4","6.4","6.4","6.4","6.4","6.4","6.4","6.4","6.4","6.4","6.4"]
["","Газ","","Вън. д.","мм","9.5","9.5","9.5","9.5","9.5","9.5","9.5","9.5","12.7","12.7","12.7","15.9"]
["","Дренаж","","","","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16"]
["Системи за управление","Infrared remote control","","","","","","ARC466A86","ARC466A86","ARC466A86","ARC466A86","ARC466A86","ARC466A86","ARC466A86","ARC466A86","ARC466A86","ARC466A86"]
["Системи за управление","Жично дистанционно управление","","","","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1"]
["Стандартни аксесоари","Installation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Wireless remote control","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation plate","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Screw cover","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","AAA dry-cell batteries","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Operation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Titanium apatite deodorizing filter","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Silver particle filter","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Remote control holder","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Screw bag","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Електрозахранване","Име","","","","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","Фаза","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Честота","","","Хц","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Напрежение","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Системи за управление","Инфрачервено дистанционно управление","","","","ARC466A86","ARC466A86"]
["Стандартни аксесоари","FTXM60A2V1B","","","","","","","","","","","","","","1"]
["Забележки","","","","","","","","","","","","","","","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м.","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м."]
["","","","","","","","","","","","","","","","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м, денивелация: 0 м.","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м, денивелация: 0 м."]
["Стандартни аксесоари","FTXM71A2V1B","","","","","","","","","","","","","","","1"]