{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":43,"n_cols":18,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXM-R / RXM-N9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXM20R2V1B / RXM20N5V1B9","FTXM20R5V1B / RXM20N5V1B9","FTXM20R2V1B / RXM20N2V1B9","FTXM25R2V1B / RXM25N5V1B9","FTXM25R5V1B / RXM25N5V1B9","FTXM20R5V1B / RXM20N2V1B9","FTXM25R5V1B / RXM25N2V1B9","FTXM25R2V1B / RXM25N2V1B9","FTXM35R2V1B / RXM35N5V1B9","FTXM35R5V1B / RXM35N5V1B9","FTXM35R2V1B / RXM35N2V1B9","FTXM35R5V1B / RXM35N2V1B9","FTXM50R2V1B / RXM50N2V1B9","FTXM60R2V1B / RXM60N2V1B9"]
["Outdoor unit","","","","RXM20N5V1B9","RXM20N5V1B9","RXM20N5V1B9","RXM25N5V1B9","RXM25N5V1B9","RXM20N5V1B9","RXM25N5V1B9","RXM25N5V1B9","RXM35N5V1B9","RXM35N5V1B9","RXM35N5V1B9","RXM35N5V1B9","RXM50N2V1B9","RXM60N2V1B9"]
["Капацитет на охлаждане","Мин.","","kW","1.30","1.30","","1.30","1.30","","","","1.40","1.40","","","1.70","1.70"]
["","Ном.","","kW","2.00","2.00","","2.50","2.50","","","","3.40","3.40","","","5.00","6.00"]
["","Макс.","","kW","2.60","2.60","","3.20","3.20","","","","4.00","4.00","","","6.00","7.00"]
["Топлинен капацитет","Мин.","","kW","1.30","1.30","","1.30","1.30","","","","1.40","1.40","","","1.70","1.70"]
["","Ном.","","kW","2.50","2.50","","2.80","2.80","","","","4.00","4.00","","","5.80","7.00"]
["","Макс.","","kW","3.50","3.50","","4.70","4.70","","","","5.20","5.20","","","7.70","8.00"]
["Номинална ефективност","Годишен разход на енергия","","kWh","219","219","","278","278","","","","402","402","","","679","885"]
["","COP","","","5.00","5.00","","5.00","5.00","","","","4.04","4.04","","","4.00","3.61"]
["","EER","","","4.57","4.57","","4.50","4.50","","","","4.23","4.23","","","3.68","3.39"]
["","Директива за обозначаване на енергийната ефективност:","Охлаждане","","A","A","","A","A","","","","A","A","","","A","A"]
["","","Отопление","","A","A","","A","A","","","","A","A","","","A","A"]
["Забележки","","","","(1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","","(1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","","","","(1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон"]
["","","","","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","","","","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми"]
["","","","","(3) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(3) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","","(3) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(3) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","","","","(3) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(3) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(3) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(3) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(3) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(3) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m."]
["","","","","(4) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(4) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","","(4) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(4) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","","","","(4) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(4) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(4) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(4) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(4) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(4) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m."]
["Капацитет на охлаждане","Мин.","","kW","","","1.30","","","1.30","1.30","1.30","","","1.40","1.40"]
["","Ном.","","kW","","","2.00","","","2.00","2.50","2.50","","","3.40","3.40"]
["","Макс.","","kW","","","2.60","","","2.60","3.20","3.20","","","4.00","4.00"]
["Топлинен капацитет","Мин.","","kW","","","1.30","","","1.30","1.30","1.30","","","1.40","1.40"]
["","Ном.","","kW","","","2.50","","","2.50","2.80","2.80","","","4.00","4.00"]
["","Макс.","","kW","","","3.50","","","3.50","4.70","4.70","","","5.20","5.20"]
["Номинална ефективност","EER","","","","","4.57","","","4.57","4.50","4.50","","","4.23","4.23"]
["","COP","","","","","5.00","","","5.00","5.00","5.00","","","4.04","4.04"]
["","Годишен разход на енергия","","kWh","","","219","","","219","278","278","","","402","402"]
["","Директива за обозначаване на енергийната ефективност:","Охлаждане","","","","A","","","A","A","A","","","A","A"]
["","","Отопление","","","","A","","","A","A","A","","","A","A"]
["Охлаждане с конвекция","Клас на енергийна ефективност","","","","","A+++","","","A+++","A+++","A+++","","","A+++","A+++"]
["","Капацитет","Pdesign","kW","","","2.00","","","2.00","2.50","2.50","","","3.40","3.40"]
["","SEER","","","","","8.65","","","8.65","8.65","8.65","","","8.65","8.65"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","","","81","","","81","101","101","","","138","138"]
["Отопление с конвекция (умерен климат)","Клас на енергийна ефективност","","","","","A+++","","","A+++","A+++","A+++","","","A+++","A+++"]
["","Капацитет","Pdesign","kW","","","2.30","","","2.30","2.40","2.40","","","2.50","2.50"]
["","SCOP/A","","","","","5.10","","","5.10","5.10","5.10","","","5.10","5.10"]
["","Pdh Капацитет на отопление при -10°","","kW","","","2.24","","","2.24","2.30","2.30","","","2.35","2.35"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","","","632","","","632","659","659","","","687","687"]
["Диапазон на енергийна ефективност","","","","","","A+++ ~ D","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]