{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":10,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXM-R / RXM-R9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXM20R5V1B / RXM20R5V1B9","FTXM20R2V1B / RXM20R5V1B9","FTXM25R5V1B / RXM25R5V1B9","FTXM25R2V1B / RXM25R5V1B9","FTXM35R5V1B / RXM35R5V1B9","FTXM35R2V1B / RXM35R5V1B9"]
["Капацитет на охлаждане","Мин.","","кВт","1.30","","1.30","","1.40"]
["","Ном.","","кВт","2.00","","2.50","","3.40"]
["","Макс.","","кВт","2.60","","3.20","","4.00"]
["Топлинен капацитет","Мин.","","кВт","1.30","","1.30","","1.40"]
["","Ном.","","кВт","2.50","","2.80","","4.00"]
["","Макс.","","кВт","3.50","","4.70","","5.20"]
["Номинална ефективност","Годишен разход на енергия","","kWh","219","","278","","402"]
["","COP","","","5.00","","5.00","","4.04"]
["","EER","","","4.57","","4.50","","4.23"]
["","Директива за обозначаване на енергийната ефективност:","Охлаждане","","A","","A","","A"]
["","","Отопление","","A","","A","","A"]
["Забележки","","","","(1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон"]
["","","","","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми"]
["","","","","(3) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(3) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(3) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(3) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(3) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(3) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m."]
["","","","","(4) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(4) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(4) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(4) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(4) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(4) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m."]
["Капацитет на охлаждане","Мин.","","кВт","","1.3","","1.3","","1.4"]
["","Ном.","","кВт","","2","","2.5","","3.4"]
["","Макс.","","кВт","","2.6","","3.2","","4"]
["Топлинен капацитет","Мин.","","кВт","","1.3","","1.3","","1.4"]
["","Ном.","","кВт","","2.5","","2.8","","4"]
["","Макс.","","кВт","","3.5","","4.7","","5.2"]
["Номинална ефективност","EER","","","","4.57","","4.5","","4.23"]
["","COP","","","","5","","5","","4.04"]
["","Годишен разход на енергия","","kWh","","219","","278","","402"]
["","Директива за обозначаване на енергийната ефективност:","Охлаждане","","","A","","A","","A"]
["","","Отопление","","","A","","A","","A"]
["Охлаждане с конвекция","Клас на енергийна ефективност","","","","A+++","","A+++","","A+++"]
["","Капацитет","Pdesign","кВт","","2","","2.5","","3.4"]
["","SEER","","","","8.65","","8.65","","8.65"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","","81","","101","","137"]
["Отопление с конвекция (умерен климат)","Клас на енергийна ефективност","","","","A+++","","A+++","","A+++"]
["","Капацитет","Pdesign","кВт","","2.3","","2.4","","2.5"]
["","SCOP/A","","","","5.1","","5.1","","5.1"]
["","Pdh Капацитет на отопление при -10°","","кВт","","2.24","","2.3","","2.35"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","","631","","659","","686"]