{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":40,"n_cols":7,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXP-M / RXP-N"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXP50M2V1B / RXP50N5V1B","FTXP60M2V1B / RXP60N5V1B","FTXP71M2V1B / RXP71N5V1B"]
["Капацитет на охлаждане","Мин.","","кВт","1.7","1.7"]
["","Ном.","","кВт","5.0","6.0"]
["","Макс.","","кВт","6.0","7.0"]
["Капацитет на отопление","Мин.","","кВт","1.7","1.7"]
["","Ном.","","кВт","6.0","7.0"]
["","Макс.","","кВт","7.7","8.0"]
["Номинална ефективност","Годишен разход на енергия","","kWh","693","912"]
["","COP","","","3.80","3.63"]
["","EER","","","3.61","3.29"]
["","Директива за обозначаване на енергийната ефективност:","Охлаждане","","A","A"]
["","","Отопление","","A","A"]
["Забележки","","","","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m."]
["","","","","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m."]
["Капацитет на охлаждане","Мин.","","кВт","","","2.3"]
["","Ном.","","кВт","","","7.1"]
["","Макс.","","кВт","","","7.3"]
["Топлинен капацитет","Мин.","","кВт","","","2.3"]
["","Ном.","","кВт","","","8.2"]
["","Макс.","","кВт","","","9.0"]
["Номинална ефективност","EER","","","","","2.64"]
["","COP","","","","","3.19"]
["","Годишен разход на енергия","","kWh","","","1345"]
["","Директива за обозначаване на енергийната ефективност:","Охлаждане","","","","D"]
["","","Отопление","","","","D"]
["Охлаждане с конвекция","Клас на енергийна ефективност","","","","","A++"]
["","Капацитет","Pdesign","кВт","","","7.1"]
["","SEER","","","","","6.20"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","","","401"]
["Отопление с конвекция (умерен климат)","Клас на енергийна ефективност","","","","","A+"]
["","Капацитет","Pdesign","кВт","","","6.20"]
["","SCOP/A","","","","","4.01"]
["","Pdh Капацитет на отопление при -10°","","кВт","","","4.24"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","","","2166"]
["Диапазон на енергийна ефективност","","","","","","A+++ ~ D"]