{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":7,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXP-M9 / RXP-M"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXP20M5V1B9 / RXP20M5V1B","FTXP25M5V1B9 / RXP25M5V1B","FTXP35M5V1B9 / RXP35M5V1B"]
["Външно тяло","","","","RXP20M5V1B","RXP25M5V1B","RXP35M5V1B"]
["Капацитет на охлаждане","Мин.","","кВт","","1.3"]
["","Ном.","","кВт","","2.50"]
["","Макс.","","кВт","","3.0"]
["Капацитет на отопление","Мин.","","кВт","","1.30"]
["","Ном.","","кВт","","3.00"]
["","Макс.","","кВт","","4.00"]
["Номинална ефективност","Годишен разход на енергия","","kWh","","326"]
["","COP","","","","4.36"]
["","EER","","","","3.83"]
["","Директива за обозначаване на енергийната ефективност:","Охлаждане","","","A"]
["","","Отопление","","","A"]
["Забележки","","","","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m."]
["","","","","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m."]
["","","","","(3) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(3) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(3) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми"]
["Капацитет на охлаждане","Мин.","","кВт","1.3","","1.3"]
["","Ном.","","кВт","2.00","","3.50"]
["","Макс.","","кВт","2.6","","4.0"]
["Топлинен капацитет","Мин.","","кВт","1.30","","1.30"]
["","Ном.","","кВт","2.50","","4.00"]
["","Макс.","","кВт","3.50","","4.80"]
["Номинална ефективност","EER","","","4.02","","3.49"]
["","COP","","","4.77","","4.02"]
["","Годишен разход на енергия","","kWh","249"]
["","Директива за обозначаване на енергийната ефективност:","Охлаждане","","A","","A"]
["","","Отопление","","A","","A"]
["Охлаждане с конвекция","Клас на енергийна ефективност","","","A++","","A++"]
["","Капацитет","Pdesign","кВт","2.00","","3.50"]
["","SEER","","","6.79","","6.62"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","103","","186"]
["Отопление с конвекция (умерен климат)","Клас на енергийна ефективност","","","A++","","A++"]
["","Капацитет","Pdesign","кВт","2.20","","2.80"]
["","SCOP/A","","","4.65","","4.64"]
["","Pdh Капацитет на отопление при -10°","","кВт","1.99","","2.33"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","662","","845"]
["Диапазон на енергийна ефективност","","","","A+++ ~ D","","A+++ ~ D"]