{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":7,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXP-M9 / RXP-N9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXP20M5V1B9 / RXP20N5V1B9","FTXP25M5V1B9 / RXP25N5V1B9","FTXP35M5V1B9 / RXP35N5V1B9"]
["Outdoor unit","","","","RXP20N5V1B9","RXP25N5V1B9","RXP35N5V1B9"]
["Капацитет на охлаждане","Мин.","","kW","1.3","1.3","1.3"]
["","Ном.","","kW","2","2.5","3.5"]
["","Макс.","","kW","2.6","3","4"]
["Топлинен капацитет","Мин.","","kW","1.3","1.3","1.3"]
["","Ном.","","kW","2.5","3","4"]
["","Макс.","","kW","3.5","4","4.8"]
["Номинална ефективност","EER","","","3.75","3.75","3.26"]
["","COP","","","4.77","4.36","4.02"]
["","Директива за обозначаване на енергийната ефективност:","Охлаждане","","A","A","A"]
["","","Отопление","","A","A","A"]
["Охлаждане с конвекция","Клас на енергийна ефективност","","","A++","A++","A++"]
["","Капацитет","Pdesign","kW","2","2.5","3.5"]
["","SEER","","","7.2","7.2","7.2"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","97","121","170"]
["Отопление с конвекция (умерен климат)","Клас на енергийна ефективност","","","A++","A++","A++"]
["","Капацитет","Pdesign","kW","2.2","2.4","2.8"]
["","SCOP/A","","","4.65","4.61","4.64"]
["","Pdh Капацитет на отопление при -10°","","kW","1.99","2.09","2.35"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","663","728","845"]
["Забележки","","","","(1) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(1) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(1) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m."]
["","","","","(2) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(2) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(2) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m."]
["","","","","(3) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(3) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(3) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми"]