{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":55,"n_cols":11,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXP-N"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FTXP35N5V1B","FTXP50N2V1B","FTXP60N2V1B","FTXP71N2V1B","FTXP20N5V1B (Archived)","FTXP25N5V1B (Archived)"]
["Входяща мощност","Охлаждане","","Ном.","kW","0.032","0.029","0.032","0.032","0.019","0.02"]
["","Отопление","","Ном.","kW","0.032","0.032","0.035","0.035","0.023","0.023"]
["Корпус","Цвят","","","","Бяло","Бяло","Бяло","Бяло","Бяло","Бяло"]
["Размери","Тяло","","Височина","mm","286","295","295","295","286","286"]
["","","","Широчина","mm","770","990","990","990","770","770"]
["","","","Дълбочина","mm","225","263","263","263","225","225"]
["Тегло","Тяло","","","кг","9","13.5","13.5","13.5","8.5","8.5"]
["Вентилатор","Скорост на въздушния поток","Охлаждане","Висок","м³/мин","11.5","16.3","16.8","16.8","9.5","9.7"]
["","Дебит на въздушен поток","Охлаждане","Среден","м³/мин","8.3","14","14.4","14.4","7.4","7.7"]
["","","","Ниско","м³/мин","6.3","11.5","11.8","11.8","5.6","5.8"]
["","","","Тих режим","м³/мин","4.5","8.3","9.2","10.1","4.2","4.2"]
["","","Отопление","Висок","м³/мин","11.5","17.3","17.9","17.9","10.4","10.4"]
["","Дебит на въздушен поток","Отопление","Среден","м³/мин","9","14.4","15.3","15.3","8.1","8.1"]
["","","Отопление","Ниско","м³/мин","7","11.8","12.4","12.4","6.2","6.4"]
["","","","Вентилатор-=-Скорост на въздушния поток-=-Отопление-=-Тих режим-=-м³/мин","м³/мин","5.3","10.4","11","11","5.2","5.2"]
["Звукова мощност","Охлаждане","","","дБА","58","59","60","62","55","55"]
["","Отопление","","","дБА","58","61","62","62","55","55"]
["Ниво на звуково налягане","Охлаждане","","Висок","дБА","43","43","45","46","39","40"]
["","","","Среден","дБА","34","39","41","42","33","33"]
["","","","Ниско","дБА","27","34","36","37","25","26"]
["","","","Тих режим","дБА","20","27","30","32","19","19"]
["","Отопление","","Висок","дБА","40","42","44","45","39","40"]
["","","","Среден","дБА","35","38","40","41","34","34"]
["","","","Ниво на звуково налягане-=-Отопление-=-Ниско-=-dBA","дБА","29","33","35","36","28","28"]
["","","","Тих режим","дБА","21","30","32","33","21","21"]
["Тръбни съединения","Tечност","","Вън. д.","mm","6","6.4","6.4","6.4","6","6"]
["","Газ","","Вън. д.","mm","9.5","12.7","12.7","12.7","9.5","9.5"]
["","Дренаж","","","","18","18","18","18","18","18"]
["Системи за управление","Infrared remote control","","","","ARC480A78","ARC480A53","ARC480A53","ARC480A53"]
["Системи за управление","Жично дистанционно управление","","","","BRC944B2, BRC073A1","","","","BRC944B2, BRC073A1","BRC944B2, BRC073A1"]
["Стандартни аксесоари","Installation manual","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","AAA dry-cell batteries","","","","2","2","2","2","2","2"]
["","General safety precautions","","","","1","","","","1","1"]
["","Operation manual","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Titanium apatite deodorizing filter","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Silver particle filter","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Indoor unit fixing screws","","","","2","2","2","2","2","2"]
["","Infrared remote control","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Mounting plate","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Remote control holder","","","","1","1","1","1","1","1"]
["Електрозахранване","Име","","","","","V1","V1","V1"]
["","Фаза","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Честота","","","Хц","50","50","50","50","50","50"]
["","Напрежение","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Стандартни аксесоари","WLAN adapter kit","","","","","1","1","1"]
["Системи за управление","Инфрачервено дистанционно управление","","","","","","","","ARC480A78","ARC480A78"]
["Забележки","","","","","","","","","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м.","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м."]
["","","","","","","","","","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м (хоризонтално)","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м (хоризонтално)"]
["","","","","","","","","","(3) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(3) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми"]