{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":52,"n_cols":9,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXP-N9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FTXP25N5V1B9","FTXP35N5V1B9","FTXP50N5V1B9","FTXP20N5V1B9 (Archived)"]
["Входяща мощност","Охлаждане","","Ном.","kW","0.023","0.032","0.04","0.021"]
["","Отопление","","Ном.","kW","0.023","0.032","0.04","0.023"]
["Корпус","Цвят","","","","Бяло","Бяло","Бяло","Бяло"]
["Размери","Тяло","","Височина","mm","286","286","286","286"]
["","","","Широчина","mm","770","770","770","770"]
["","","","Дълбочина","mm","225","225","225","225"]
["Тегло","Тяло","","","кг","9","9","9","9"]
["Вентилатор","Скорост на въздушния поток","Охлаждане","Висок","м³/мин","9.9","11.5","11.8","9.6"]
["","Дебит на въздушен поток","Охлаждане","Среден","м³/мин","7.5","8.3","9.3","7.5"]
["","","","Ниско","м³/мин","5.8","6.3","7.6","5.6"]
["","","","Тих режим","м³/мин","4.4","4.5","6","4.4"]
["","","Отопление","Висок","м³/мин","10.6","11.5","11.9","10.6"]
["","Дебит на въздушен поток","Отопление","Среден","м³/мин","8.6","9","9.5","8.6"]
["","","Отопление","Ниско","м³/мин","6.6","7","8.2","6.6"]
["","","","Вентилатор-=-Скорост на въздушния поток-=-Отопление-=-Тих режим-=-м³/мин","м³/мин","5","5.1","7.4","5"]
["Звукова мощност","Охлаждане","","","дБА","55","58","59","55"]
["","Отопление","","","дБА","55","58","61","55"]
["Ниво на звуково налягане","Охлаждане","","Висок","дБА","40","43","46","39"]
["","","","Среден","дБА","33","34","39","33"]
["","","","Ниско","дБА","26","27","34","25"]
["","","","Тих режим","дБА","19","20","27","19"]
["","Отопление","","Висок","дБА","40","40","44","39"]
["","","","Среден","дБА","34","35","38","34"]
["","","","Ниво на звуково налягане-=-Отопление-=-Ниско-=-dBA","дБА","28","29","33","28"]
["","","","Тих режим","дБА","21","21","30","21"]
["Тръбни съединения","Tечност","","Вън. д.","mm","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","Газ","","Вън. д.","mm","9.52","9.52","12.7","9.52"]
["","Дренаж","","","","18","18","18","18"]
["Системи за управление","Инфрачервено дистанционно управление","","","","ARC480A78","ARC480A78","ARC480A78","ARC480A78"]
["","Жично дистанционно управление","","","","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1"]
["Стандартни аксесоари","Installation manual","","","","1","1","1","1"]
["","AAA dry-cell batteries","","","","2","2","2","2"]
["","General safety precautions","","","","1","1","1","1"]
["","Operation manual","","","","1","1","1","1"]
["","Titanium apatite deodorizing filter","","","","1","1","1","1"]
["","Silver particle filter","","","","1","1","1","1"]
["","Indoor unit fixing screws","","","","2","2","2","2"]
["","Infrared remote control","","","","1","1","1","1"]
["","Mounting plate","","","","1","1","1","1"]
["","Remote control holder","","","","1","1","1","1"]
["Електрозахранване","Фаза","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Честота","","","Хц","50","50","50","50"]
["","Напрежение","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Забележки","","","","","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м.","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м.","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м.","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м."]
["","","","","","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м (хоризонтално)","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м (хоризонтално)","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м (хоризонтално)","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м (хоризонтално)"]
["","","","","","(3) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(3) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(3) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(3) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми"]