{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":23,"n_cols":6,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXS-F / RXS-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXS60FV1B / RXS60F2V1B","FTXS71FV1B / RXS71FV1B"]
["Капацитет на охлаждане","Мин.","","kW","1.7","2.3"]
["","Макс.","","kW","6.7","8.5"]
["","Ном.","","kW","6.0 (1)","7.1 (1)"]
["Тръбни връзки","Tечност","Вън. д.","мм","6.35","6.35"]
["","Газ","Вън. д.","мм","12.7","15.9"]
["","Дренаж","вън. д.","мм","18.0","18.0"]
["Номинална ефективност","Годишен разход на енергия","","kWh","995","1,175"]
["","EER","","","3.02","3.02"]
["","COP","","","3.43","3.22"]
["","Директива за обозначаване на енергийната ефективност:","Охлаждане","","B","B"]
["","","Отопление","","B","C"]
["Топлинен капацитет","Ном.","","kW","7.0 (2)","8.2 (2)"]
["","Мин.","","kW","1.7","2.3"]
["","Макс.","","kW","8.0","10.2"]
["Забележки","","","","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; 24°C с влажен термометър; съответстваща дължина на тръбопр.: 7,5 м","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; 24°C с влажен термометър; съответстваща дължина на тръбопр.: 7,5 м"]
["","","","","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м"]
["","","","","(3) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване","(3) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване"]