{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":17,"n_cols":9,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXS-G / RKS-G"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXS20G2V1B / RKS20G2V1B","FTXS25G2V1B / RKS25G2V1B","FTXS35G2V1B / RKS35G2V1B","FTXS42G2V1B / RKS42G2V1B","FTXS50G2V1B / RKS50G2V1B"]
["Капацитет на охлаждане","Мин.","","кВт","1.3","1.3","1.4","1.7","1.7"]
["","Макс.","","кВт","2.8","3.2","4.0","5.0","5.3"]
["","Ном.","","кВт","2.0 (1)","2.5 (1)","3.5 (1)","4.2 (1)","5.0 (1)"]
["Тръбни съединения","Tечност","Вън. д.","мм","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","Газ","Вън. д.","мм","9.5","9.5","9.5","9.5","12.7"]
["","Дренаж","вън. д.","мм","18.0","18.0","18.0","18.0","18.0"]
["Номинална ефективност","Годишен разход на енергия","","kWh","235","275","435","610","760"]
["","EER","","","4.26","4.55","4.02","3.44","3.29"]
["","Директива за обозначаване на енергийната ефективност:","Охлаждане","","A","A","A","A","A"]
["Забележки","","","","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; 24°C с влажен термометър; съответстваща дължина на тръбопр.: 5м","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; 24°C с влажен термометър; съответстваща дължина на тръбопр.: 5м","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; 24°C с влажен термометър; съответстваща дължина на тръбопр.: 5м","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; 24°C с влажен термометър; съответстваща дължина на тръбопр.: 5м","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; 24°C с влажен термометър; съответстваща дължина на тръбопр.: 5м"]
["","","","","(2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване","(2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване","(2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване","(2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване","(2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване"]