{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":11,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXS-K / RXS-K"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXS20K2V1B / RXS20K2V1B","FTXS20K2V1B / RXS20K3V1B","FTXS25K2V1B / RXS25K2V1B","FTXS25K2V1B / RXS25K3V1B","FTXS35K2V1B / RXS35K2V1B","FTXS42K2V1B / RXS42K2V1B","FTXS50K2V1B / RXS50K2V1B"]
["Капацитет на охлаждане","Мин.","","kW","1.3","1.3","1.3","1.3","1.4","1.7","1.7"]
["","Макс.","","kW","2.8","2.8","3.2","3.2","4.0","5.0","5.3"]
["","Ном.","","kW","2.0 (3)","2.0 (2)","2.5 (3)","2.5 (2)","3.50 (2)","4.20 (2)","5.00 (2)"]
["Piping connections","Tечност","Вън. д.","мм","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","Газ","Вън. д.","мм","9.5","9.5","9.5","9.5","9.5","9.5","12.7"]
["","Дренаж","вън. д.","мм","18.0","18.0","18.0","18.0","18","18","18"]
["Номинална ефективност","Годишен разход на енергия","","kWh","215","215","285","285","420","590","705"]
["","EER","","","4.65","4.65","4.39","4.39","4.17","3.56","3.55"]
["","COP","","","4.55","4.55","4.52","4.52","4.76","4.12","4.00"]
["","Директива за обозначаване на енергийната ефективност:","Охлаждане","","A","A","A","A","A","A","A"]
["","","Отопление","","A","A","A","A","A","A","A"]
["Топлинен капацитет","Ном.","","kW","2.5 (4)","2.5 (3)","2.8 (4)","2.8 (3)","4.00 (3)","5.40 (3)","5.8 (3)"]
["","Мин.","","kW","1.3","1.3","1.3","1.3","1.4","1.7","1.7"]
["","Макс.","","kW","4.3","4.3","4.7","4.7","5.2","6.0","6.5"]
["Забележки","","","","(1) - Етикет за енергийна ефективност: варира от  A (най-ефективен) до G (най-малко ефективен)","(1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС","(1) - Етикет за енергийна ефективност: варира от  A (най-ефективен) до G (най-малко ефективен)","(1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС","(1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС","(1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС","(1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС"]
["","","","","(2) - Годишно потребление на електроенергия: базиран на средното потребление за 500 работни часа през годината на пълно натоварване (номинални условия).","(2) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5м","(2) - Годишно потребление на електроенергия: базиран на средното потребление за 500 работни часа през годината на пълно натоварване (номинални условия).","(2) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5м","(2) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; 24°C с влажен термометър; съответстваща дължина на тръбопр.: 5м","(2) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; 24°C с влажен термометър; съответстваща дължина на тръбопр.: 5м","(2) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; 24°C с влажен термометър; съответстваща дължина на тръбопр.: 5м"]
["","","","","(3) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; 24°C с влажен термометър; съответстваща дължина на тръбопр.: 5м","(3) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5м","(3) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; 24°C с влажен термометър; съответстваща дължина на тръбопр.: 5м","(3) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5м","(3) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5м","(3) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5м","(3) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5м"]
["","","","","(4) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5м","(4) - 220V","(4) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5м","(4) - 220V","(4) - 220V","(4) - 220V","(4) - 220V"]
["","","","","(5) - 220V","(5) - 230V","(5) - 220V","(5) - 230V","(5) - 230V","(5) - 230V","(5) - 230V"]
["","","","","(6) - 230V","(6) - 240V","(6) - 230V","(6) - 240V","(6) - 240V","(6) - 240V","(6) - 240V"]
["","","","","(7) - 240V","(7) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване","(7) - 240V","(7) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване","(7) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване","(7) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване","(7) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване"]
["","","","","(8) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване","","(8) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване"]