{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":6,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXTM-A / RXTM-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXTM30A2V1B / RXTM30A2V1B","FTXTM40A2V1B / RXTM40A2V1B"]
["Капацитет на охлаждане","Мин.","","кВт","1.2","1.2"]
["","Ном.","","кВт","3","4"]
["","Макс.","","кВт","4.6","5.2"]
["Топлинен капацитет","Мин.","","кВт","0.8","0.9"]
["","Ном.","","кВт","3.2","4"]
["","Макс.","","кВт","7.4","8.8"]
["Номинална ефективност","EER","","","5.13","4.71"]
["","COP","","","5.3","5.51"]
["","Годишен разход на енергия","","kWh","292","425"]
["","Директива за обозначаване на енергийната ефективност:","Охлаждане","","A","A"]
["","","Отопление","","A","A"]
["Охлаждане с конвекция","Клас на енергийна ефективност","","","A+++","A+++"]
["","Капацитет","Pdesign","кВт","3","4"]
["","SEER","","","8.65","8.95"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","121","156"]
["Отопление с конвекция (умерен климат)","Клас на енергийна ефективност","","","A+++","A+++"]
["","Капацитет","Pdesign","кВт","3","3.8"]
["","SCOP/A","","","5.35","5.5"]
["","Pdh Капацитет на отопление при -10°","","кВт","3","3.8"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","785","967"]
["Забележки","","","","(1) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(1) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m."]
["","","","","(2) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(2) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m."]
["","","","","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон"]
["","","","","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми"]