{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":94,"n_cols":7,"rows_kept":94,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXTM-R"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FTXTM30R2V1B","FTXTM40R2V1B"]
["Ниво на звуково налягане","Отопление","","Висок","дБА","45.0"]
["","","","Среден","дБА","31.0"]
["","","","Тих режим","дБА","19.0"]
["","","","Ниско","дБА","22.0"]
["","Охлаждане","","Среден","дБА","33.0"]
["","","","Тих режим","дБА","21.0"]
["","","","Ниско","дБА","25.0"]
["","","","Висок","дБА","45.0"]
["Стандартни аксесоари","Ръководство за монтаж","","","","1"]
["","Ръководство за работа","","","","1"]
["","Безжично дистанционно управление","","","","1"]
["","Сухи батерии тип ААА","","","","2"]
["","Стойка за дистанционното","","","","1"]
["","Монтажна пластина:","","","","1"]
["","Фиксиращи винтове за вътрешното устройство","","","","2"]
["","Сребърен филтър за частици","","","","1"]
["Системи за управление","Wired remote control","","","","BRC073A1"]
["","Infrared remote control","","","","ARC466A75"]
["Piping connections","Tечност","","Вън. д.","мм","6.35"]
["","Газ","","Вън. д.","мм","9.50"]
["","Drain","","","","18"]
["Входяща мощност","Охлаждане","","Ном.","kW","0.035"]
["","Отопление","","Ном.","kW","0.039"]
["Звукова мощност","Охлаждане","","","дБА","60.0"]
["","Отопление","","","дБА","61.0"]
["Размери","Тяло","","Широчина","мм","778"]
["","","","Дълбочина","мм","272"]
["","","","Височина","мм","295"]
["Корпус","Colour","","","","Бяло"]
["Тегло","Тяло","","","кг","10.0"]
["Вентилатор","Скорост на въздушния поток","Отопление","Висок","м³/мин","12.5"]
["","","","Ниско","м³/мин","4.9"]
["","","","Среден","м³/мин","7.5"]
["","","","Тих режим","м³/мин","4.0"]
["","","Охлаждане","Ниско","м³/мин","5.3"]
["","","","Среден","м³/мин","7.8"]
["","","","Висок","м³/мин","12.2"]
["","","","Тих режим","м³/мин","4.1"]
["Power supply","Phase","","","","1~"]
["","Честота","","","Хц","50"]
["","Име","","","","V1"]
["","Напрежение","","","V","220-240"]
["Забележки","","","","","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; 24°C с влажен термометър; съответстваща дължина на тръбопр.: 5м"]
["","","","","","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5м"]
["","","","","","(3) - Вж. отделните чертежи за електрическите схеми"]
["Входяща мощност","Охлаждане","","Ном.","kW","","0.053"]
["","Отопление","","Ном.","kW","","0.06"]
["Корпус","Цвят","","","","","Бяло"]
["Размери","Тяло","","Височина","мм","","299"]
["","","","Широчина","мм","","998"]
["","","","Дълбочина","мм","","292"]
["Тегло","Тяло","","","кг","","14.5"]
["Вентилатор","Скорост на въздушния поток","Охлаждане","Висок","м³/мин","","15.4"]
["","Дебит на въздушен поток","Охлаждане","Среден","м³/мин","","9.5"]
["","","","Ниско","м³/мин","","5.8"]
["","","","Тих режим","м³/мин","","4.6"]
["","","Отопление","Висок","м³/мин","","17.5"]
["","Дебит на въздушен поток","Отопление","Среден","м³/мин","","10.5"]
["","","Отопление","Ниско","м³/мин","","7.1"]
["","","","Вентилатор-=-Скорост на въздушния поток-=-Отопление-=-Тих режим-=-м³/мин","м³/мин","","5.9"]
["Звукова мощност","Охлаждане","","","дБА","","60"]
["","Отопление","","","дБА","","61"]
["Ниво на звуково налягане","Охлаждане","","Висок","дБА","","46"]
["","","","Среден","дБА","","32"]
["","","","Ниско","дБА","","24"]
["","","","Тих режим","дБА","","20"]
["","Отопление","","Висок","дБА","","46"]
["","","","Среден","дБА","","31"]
["","","","Ниво на звуково налягане-=-Отопление-=-Ниско-=-dBA","дБА","","22"]
["","","","Тих режим","дБА","","19"]
["Тръбни съединения","Tечност","","Вън. д.","мм","","6.35"]
["","Газ","","Вън. д.","мм","","9.5"]
["","Дренаж","","","","","18"]
["Системи за управление","Infrared remote control","","","","","ARC466A75"]
["Системи за управление","Жично дистанционно управление","","","","","BRC073A1"]
["Стандартни аксесоари","Installation manual","","","","","1"]
["","Wireless remote control","","","","","1"]
["","AAA dry-cell batteries","","","","","2"]
["","Operation manual","","","","","1"]
["","Titanium apatite deodorizing filter","","","","","1"]
["","Silver particle filter","","","","","1"]
["","Indoor unit fixing screws","","","","","2"]
["","Mounting plate","","","","","1"]
["","Remote control holder","","","","","1"]
["Електрозахранване","Име","","","","","V1"]
["","Фаза","","","","","1~"]
["","Честота","","","Хц","","50"]
["","Напрежение","","","V","","220-240"]