{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":55,"n_cols":7,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXTP-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FTXTP25A5V1B","FTXTP35A5V1B"]
["Входяща мощност","Охлаждане","","Ном.","kW","0.032","0.032"]
["","Отопление","","Ном.","kW","0.032","0.032"]
["Корпус","Цвят","","","","Бяло","Бяло"]
["Размери","Тяло","","Височина","mm","286","286"]
["","","","Широчина","mm","770","770"]
["","","","Дълбочина","mm","225","225"]
["Тегло","Тяло","","","кг","9","9"]
["Вентилатор","Скорост на въздушния поток","Охлаждане","Висок","м³/мин","11","11"]
["","Дебит на въздушен поток","Охлаждане","Среден","м³/мин","7.9","7.9"]
["","","","Ниско","м³/мин","5","5"]
["","","","Тих режим","м³/мин","3.7","3.7"]
["","","Отопление","Висок","м³/мин","10.5","10.5"]
["","Дебит на въздушен поток","Отопление","Среден","м³/мин","9","9"]
["","","Отопление","Ниско","м³/мин","5.5","5.5"]
["","","","Вентилатор-=-Скорост на въздушния поток-=-Отопление-=-Тих режим-=-м³/мин","м³/мин","4.4","4.4"]
["Звукова мощност","Охлаждане","","","дБА","58","58"]
["","Отопление","","","дБА","58","58"]
["Ниво на звуково налягане","Охлаждане","","Висок","дБА","43","43"]
["","","","Среден","дБА","35","35"]
["","","","Ниско","дБА","26","26"]
["","","","Тих режим","дБА","21","21"]
["","Отопление","","Висок","дБА","43","43"]
["","","","Среден","дБА","35","35"]
["","","","Ниво на звуково налягане-=-Отопление-=-Ниско-=-dBA","дБА","26","26"]
["","","","Тих режим","дБА","21","21"]
["Хладилен агент","Потенциал на глобално затопляне","","","","675","675"]
["Тръбни съединения","Tечност","","Вън. д.","mm","6.35","6.35"]
["","Газ","","Вън. д.","mm","9.5","9.5"]
["","Дренаж","","","","18","18"]
["Системи за управление","Infrared remote control","","","","ARC480A78","ARC480A78"]
["Стандартни аксесоари","FTXTP25A5V1B","","","","1"]
["","Installation manual","","","","1","1"]
["","Wireless remote control","","","","1","1"]
["","Screw cover","","","","2","2"]
["","AAA dry-cell batteries","","","","2","2"]
["","General safety precautions","","","","1","1"]
["","Operation manual","","","","1","1"]
["","Titanium apatite deodorizing filter","","","","1","1"]
["","Silver particle filter","","","","1","1"]
["","Remote control holder","","","","1","1"]
["","Screw bag","","","","1","1"]
["Електрозахранване","Име","","","","V1","V1"]
["","Фаза","","","","1~","1~"]
["","Честота","","","Хц","50","50"]
["","Напрежение","","","V","220-240","220-240"]
["Забележки","","","","","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; 24°C с влажен термометър; съответстваща дължина на тръбопр.: 5 м","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; 24°C с влажен термометър; съответстваща дължина на тръбопр.: 5 м"]
["","","","","","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5м","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5м"]
["","","","","","(3) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(3) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми"]
["Стандартни аксесоари","FTXTP35A5V1B","","","","","1"]