{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":6,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXTP-N / RXTP-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXTP25N5V1B / RXTP25A2V1B","FTXTP35N5V1B / RXTP35A2V1B"]
["Капацитет на охлаждане","Мин.","","кВт","1","1"]
["","Ном.","","кВт","2.5","3.5"]
["","Макс.","","кВт","4.1","4.5"]
["Топлинен капацитет","Мин.","","кВт","1","1"]
["","Ном.","","кВт","3.2","4"]
["","Макс.","","кВт","6.2","6.7"]
["Номинална ефективност","EER","","","4.88","4.45"]
["","COP","","","4.95","4.55"]
["","Годишен разход на енергия","","kWh","256","393"]
["","Директива за обозначаване на енергийната ефективност:","Охлаждане","","A","A"]
["","","Отопление","","A","A"]
["Охлаждане с конвекция","Клас на енергийна ефективност","","","A+++","A+++"]
["","Капацитет","Pdesign","кВт","2.5","3.5"]
["","SEER","","","8.55","8.51"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","102","144"]
["Отопление с конвекция (умерен климат)","Клас на енергийна ефективност","","","A++","A++"]
["","Капацитет","Pdesign","кВт","2.5","3"]
["","SCOP/A","","","4.95","4.85"]
["","Pdh Капацитет на отопление при -10°","","кВт","2.5","3"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","707","866"]
["Забележки","","","","(1) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(1) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми"]
["","","","","(2) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(2) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон"]
["","","","","(3) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(3) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m."]
["","","","","(4) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(4) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m."]