{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FUQ-C / RR-BV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FUQ71CVEB / RR71B8V3B","FUQ100CVEB / RR100B8V3B"]
["Капацитет на охлаждане","Ном.","","kW","7.1 (3)","10.0 (3)"]
["Номинална ефективност","EER","","","2.63","2.61"]
["","Годишен разход на енергия","","kWh","1,350","1,915"]
["","Директива за обозначаване на енергийната ефективност:","Охлаждане","","D","D"]
["Забележки","","","","(1) - Етикет за енергийна ефективност: варира от  A (най-ефективен) до G (най-малко ефективен)","(1) - Етикет за енергийна ефективност: варира от  A (най-ефективен) до G (най-малко ефективен)"]
["","","","","(2) - Годишно потребление на електроенергия: базиран на средното потребление за 500 работни часа през годината на пълно натоварване (номинални условия).","(2) - Годишно потребление на електроенергия: базиран на средното потребление за 500 работни часа през годината на пълно натоварване (номинални условия)."]
["","","","","(3) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19,0°C с влажен термометър; външна температура 35°C със сух термометър; еквивалентна дължина на тръбите: 7,5 м (хоризонтално); денивелация: 0m","(3) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19,0°C с влажен термометър; външна температура 35°C със сух термометър; еквивалентна дължина на тръбите: 7,5 м (хоризонтално); денивелация: 0m"]
["","","","","(4) - В съответствие с EN/IEC 61000-3-11, може да се наложи консултация с оператора на разпределителната мрежа, за да се гарантира, че оборудването е свързано само към захранване със Zsys (съпротивлениена системата) ≤ Zmax.","(4) - В съответствие с EN/IEC 61000-3-11, може да се наложи консултация с оператора на разпределителната мрежа, за да се гарантира, че оборудването е свързано само към захранване със Zsys (съпротивлениена системата) ≤ Zmax."]
["","","","","(5) - Настройка по Европейски/международен технически стандарт за ограниченията за преобразуватели на напрежение, колебания на напрежение и примигване в обществените електрозахранващи системи за ниско напрежение за оборудване, с номинална мощност ≤ 75А.","(5) - Настройка по Европейски/международен технически стандарт за ограниченията за преобразуватели на напрежение, колебания на напрежение и примигване в обществените електрозахранващи системи за ниско напрежение за оборудване, с номинална мощност ≤ 75А."]
["","","","","(6) - Съпротивление на системата","(6) - Съпротивление на системата"]
["","","","","(7) - Оборудване в съответствие с EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток > 16A и ≤ 75A на фаза","(7) - Оборудване в съответствие с EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток > 16A и ≤ 75A на фаза"]
["","","","","(8) - Мощност на късо съединение","(8) - Мощност на късо съединение"]
["","","","","(9) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване","(9) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване"]